## 關於儲存裝置設定檔

儲存裝置設定檔是一組可套用至儲存網域來分配儲存的屬性，您無需單獨設定各種屬性。除「預設」儲存裝置設定檔外，系統還具有預先定義的一組 13 個儲存裝置設定檔。您可以選擇適合使用儲存之應用程式的儲存裝置設定檔，或建立自訂設定檔。

下表列出和說明儲存裝置設定檔設定的參數。

參數 | 值或變數類型 | 說明
--- | --- | ---
名稱 | 最多 32 個字元 | 儲存裝置設定檔的唯一辨識碼。
說明 | 最多 256 個字元 | 儲存裝置設定檔說明。
RAID 層 | 虛擬磁碟的 RAID 層。 RAID-0 RAID-1 RAID-5 | 在虛擬磁碟內所有磁碟間配置的 RAID 層。
區段大小 | 4 KB、8 KB、16 KB、32 或 64 KB | 陣列區段大小 (以 KB 為單位)：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此為陣列屬性，陣列內的所有虛擬磁碟必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (磁碟匣中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的虛擬磁碟必須與此虛擬磁碟具有相同的區段大小。將區段大小分配給設定檔時要小心，因為您無法具有其設定檔有不同區段大小的儲存池。 如果儲存池的設定檔不具有相同的區段大小，您可以配置具有未使用磁碟的陣列之系統，在其中沒有可配置的虛擬磁碟。
專屬緊急備援 | 已啟用或已停用 | 每個虛擬磁碟需要相同磁碟區中的其他磁碟以做為專屬緊急備援。 系統具有專屬緊急備援 (由此屬性控制) 與陣列緊急備援 (由 [陣列詳細資訊] 頁面中的可編輯屬性控制)。 專屬緊急備援 － 專屬緊急備援與虛擬磁碟之間具有一對一的關係 (即緊急備援專用於特定虛擬磁碟)。 使用此設定檔在儲存池中建立虛擬磁碟時，此設定檔屬性將控制是否將專用緊急備援磁碟指派給該虛擬磁碟。 陣列緊急備援 － 是指陣列中可做為陣列內任何磁碟的緊急備援。 磁碟機數量與專屬緊急備援屬性，共同決定儲存池中每個虛擬磁碟所用的磁碟數。
預先讀取 | 開啟 (已啟用) 或關閉 (已停用) | 陣列的預先讀取模式。陣列內所有虛擬磁碟的此陣列屬性均必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (磁碟匣中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的所有虛擬磁碟必須具有「預先讀取已啟用」設定，以與此虛擬磁碟的「預先讀取已啟用」設定相符。 您必須小心規劃使用 [預先讀取已啟用] 設定，因為您無法在相同陣列上建立其設定檔有不同 [預先讀取已啟用] 設定的儲存池。如果儲存池的設定檔與 [預先讀取已啟用] 設定不相符，您可以配置具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可配置的虛擬磁碟。
磁碟機數量 | 變數，2 到 14 | 與此設定檔關聯的磁碟機數量。在儲存池中使用此設定檔建立虛擬磁碟所用的磁碟機數量。 磁碟機數量可以為 2 至 14 或 [變數]。如果設定為 [變數] ，您必須在建立虛擬磁碟時 (也就是在新增儲存到儲存池時) 指定數量。
陣列類型 | 精確符合：IOPS (2x4 陣列) 精確符合：頻寬 (2x2 陣列) 精確符合：容量 (2x6 陣列) 最佳可用符合：IOPS 最佳可用符合：頻寬 最佳可用符合：容量 | [精確符合] 選項必須僅與指定的陣列配置 (2x2、2x4 及 2x6) 配合使用；對於單一系統，僅有一個 [精確符合] 選項是適當的。如果設定檔定義 [精確符合] 選項，但套用了錯誤的陣列類型，您無法將儲存新增至該儲存池。 [最佳可用符合] 選項嘗試根據 IOPS (每秒作業事件的輸入/輸出效能速度) 效能、頻寬或容量與陣列類型相符。 將套用下列規則： 頻寬：2x2 > 2x4 > 2x6 容量： 2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS：2x4 > 2x2 > 2x6
虛擬策略 | 鏈結或資料平行儲存 | 用來從儲存池分配所有磁碟區的策略。 鏈結值： 要求最少一個虛擬磁碟 用於循序環境 實作演算法來從 [最適合] 虛擬磁碟建立磁碟區，可最小化虛擬磁碟的整體分割 資料平行儲存值： 要求最少兩個虛擬磁碟 用於隨機環境 在磁碟區內的多個分割區中進行資料平行儲存
資料平行儲存區大小 | 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB | 虛擬磁碟記憶體的空間量，要被分配給用於 [資料平行儲存] 虛擬策略中資料平行儲存區的大小。此欄位在將 [虛擬] 參數設定為 [資料平行儲存] 時有效。

### 相關主題

- 關於虛擬策略
- 參考：標準儲存裝置設定檔
- 管理儲存裝置設定檔