## FC 포트 세부 정보 페이지

이 페이지는 선택한 광섬유 채널(FC) 포트에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 광섬유 채널 포트 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
복제 사용 가능 | 이 포트에 대해 데이터 복제를 활성화하려면 누릅니다.
복제 사용 불가능 | 이 포트에 대해 데이터 복제를 비활성화하려면 누릅니다.
세부 정보
포트 이름 | FC nPort 식별자(ID)를 나타냅니다.
상태 | 현재 링크 상태를 온라인, 오류 또는 오프라인으로 나타냅니다.
하드웨어 상태 | 하드웨어의 현재 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 활성 - 물리적 링크가 켜지고 데이터 전송 및 수신이 가능합니다. 연결 해제 - 해당 링크는 데이터를 전송 또는 수신할 수 없습니 다. 케이블이 제거되었거나 응답기가 중지되었을 수도 있습니다. 알 수 없음 - 링크 상태를 결정할 수 없습니다. 실패 - 해당 포트가 포트 진단에 실패했습니다. 루프백 - 포트가 루프백 상태로 설정되었습니다. 매체 없음 - 기가비트 인터페이스 컨버터(GBIC)가 설치되지 않았습니다. 바이패스됨 - 포트가 바이패스된 상태로 설정되었습니다. 전송 장애 - 송수신기가 실패했습니다.
복제 | 데이터 복제에 관하여 포트의 현재 상태를 나타냅니다. 비활성화 - 데이터 복제에 대해 포트가 비활성화되어 있습니다. 활성화 - 데이터 복제에 대해 포트가 활성화되어 있습니다.
WWN | 포트의 WWN을 나타냅니다.
노드 WWN | 노드의 WWN을 나타냅니다.
포트 유형 | FC 포트 유형을 nPort 또는 nlPort로 나타냅니다.
FC 장치 유형 | FC 장치 유형을 나타내며, 보통 호스트 버스 어댑터(HBA)입니다.
모듈 유형 | 모듈 유형을 1GBIC, 2GBIC 또는 GBIC 찾을 수 없음으로 나타냅니다.
포트 ID | 데이터 전달에 대해 원본 또는 대상 FC 포트를 식별하는 24 비트의 주소 식별자를 나타냅니다.
구성된 FC 속도 | 구성된 FC 속도: 자동 작동 가능한 속도는 설치된 하드웨어(GBIC)에 따라 GB/초 또는 2 GB/초로 나타납니다. 1 GB/초 2 GB/초 참고: 현재 구성에 1 GB/초만 지원하는 GBIC가 포함된 경우, 작동 속도는 선택한 설정에 상관없이 1 GB/초입니다. 즉, 설치된 GBIC는 작동 속도를 제한할 수 있습니다. 저장소 사용자는 이 설정을 변경할 수 있습니다.
작동 가능한 FC 속도 | 작동 가능한 FC 속도: 1 Gbit/초 또는 2 Gbit/초
사용 가능한 FC 클래스 | FC 클래스 성능을 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. 클래스 1 클래스 2 클래스 3 클래스 4 클래스 5 클래스 6
작동 가능한 FC 클래스 | 작동 가능한 FC 클래스를 다음과 같이 나타냅니다. 클래스 1 클래스 2 클래스 3 클래스 4 클래스 5 클래스 6
사용 가능한 프로토콜 | FC에 지원되는 프로토콜입니다. 루프, 패브릭, SCSI 중 하나를 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. FC에 대한 IP SCSI - FCP FC - VI
작동 가능한 프로토콜 | 루프, 패브릭, SCSI를 포함한 현재 구성된 프로토콜을 다음과 같은 조합으로 나타냅니다. FC에 대한 IP SCSI - FCP FC - 가상 인터페이스(VI) 프로토콜
통계
오류 개수 | FC 포트와 관련된 전체 오류 횟수를 나타냅니다.
쓰기 명령 | 이 FC 포트에 대한 전체 쓰기 명령 수를 나타냅니다.
읽기 명령 | 이 FC 포트로부터의 전체 읽기 명령 수를 나타냅니다.
쓰여진 바이트 | FC 포트의 전체 쓰여진 바이트 수를 나타냅니다.
읽은 바이트 | FC 포트로 읽은 전체 바이트 수를 나타냅니다.
루프 재설정 이벤트 | FC 포트의 전체 루프 재설정 이벤트 수를 나타냅니다.
링크 실패 이벤트 | 이 포트에서 감지된 시간 초과보다 더 큰 신호 손실 시간을 나타냅니다.
링크 동기화 손실 이벤트 | 이 포트에서 감지된 동기화 손실의 인스턴스 수를 나타냅니다.
링크 중지 이벤트 | 이 포트에서 감지된 신호 손실의 인스턴스 수를 나타냅니다.
원시 시퀀스 프로토콜 오류 | 이 포트에서 감지된 원시 시퀀스 프로토콜 오류의 수를 나타냅니다.
순환 중복 검사(CRC) 오류 | 유효하지 않은 CRC와 함께 수신된 프레임 수를 나타냅니다.
유효하지 않은 전송 단어 | 하드웨어 상태가 링크 중지이기 때문에 포트는 데이터 전송 준비가 되어 있지 않습니다.

추가 정보 절은 지정된 FC 포트와 연결된 초기화 장치 수를 나열하고 초기화 장치 요약 페이지를 탐색할 수 있도록 합니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 포트 정보
- 포트 정보 표시
- 복제 링크 정보 표시
- 데이터 복제용 포트 활성화
- 데이터 복제용 포트 비활성화
- 복제 링크 추가
- 복제 링크 삭제