## 서비스 제한 정보

사이트에 보안 요구사항이 있는 경우 시스템의 특정 서비스를 차단하여 사이트 근거리 통신망(LAN)에서의 액세스 정도를 제어할 수 있습니다. 다음 표는 차단할 수 있는 서비스를 보여줍니다. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)(포트 25), DNS(포트 53) 및 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)(포트 67)에 대한 포트는 발신 메시지를 위해 항상 열려있습니다.

서비스 | 액세스 허용: | 포트 | 통신 방향
--- | --- | --- | ---
저장소 관리 HTTP | 비보안 웹 또는 명령줄 인터페이스(CLI) | 9080 | 수신
저장소 관리 HTTPS | 보안 웹 또는 CLI | 6789 | 수신
서비스 HTTP | 비보안 웹 또는 CLI | 7654 | 수신
서비스 HTTPS | 보안 웹 또는 CLI | 443 | 수신
Simple Network Management Protocol(SNMP) | 타사 툴 | 161 | 수신 발신
CIM(Common Information Model) HTTP | 타사 툴 | 5998 | 수신
SSH | 보안 쉘(SSH) | 22 | 수신
개정 유지 관리 | 펌웨어 또는 소프트웨어 업데이트 | 443 | 발신

### 관련 항목

- 네트워크 구성 옵션 정보
- 사이트 LAN에서 관리