## 完全关机后恢复系统

使用完全关机过程关闭系统电源之后，如要恢复系统的电源，必须前往系统所在地执行以下过程：

1. 打开基本机箱和扩展机箱的前门与后门。
2. 从各个机箱上取下前装饰面板。
3. 检验 AC 电源线是否连接到正确的 AC 插座。
4. 在每个机箱的前下部和后下部，将 AC 电源定序器的断路器推至打开位置。
   前面板和背面板上的电源状态发光二极管 LED 指示灯将按以下顺序亮起，来显示前部电源定序器的状态：
   - 主 AC 电源 LED 指示灯（当机箱接通电源时亮起）
   - 定序器阶段 1
   - 定序器阶段 2
5. 在系统背面，找到存储服务处理器的电源开关，并将电源开关按至打开位置。
6. 确保所有组件上只有绿色 LED 指示灯亮起。
7. 装回前装饰面板，然后合上所有机箱门。

现在系统即可正常操作，且支持远程打开系统电源过程。

### 相关主题

- 打开和关闭系统电源
- 更改密码