## 외장형 저장소 사용 계획

외장형 저장소를 관리하기 전에 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 외장형 저장 장치의 원시 구성 도구를 사용하여 외장형 저장 장치에 최소한 하나의 논리 단위 번호(LUN)가 포함되어 있는지 확인합니다.
  - LUN은 시스템에서 두 개 이상의 포트에 매핑될 수 없습니다.
  - LUN은 세 개 이상의 제어기 포트에 나타날 수 없습니다.
  - 다중 경로 장애 조치를 지원하려면 LUN이 외장형 저장 장치의 제어기 포트 중 두 개에 나타나야 합니다.
- 시스템에 외장형 저장 장치를 연결하는 방법에 대한 정보는 Sun StorEdge 6902 시스템 시작 안내서를 참조하십시오.
- 외장형 저장 장치가 시스템에 바로 연결된 경우, 시스템에 매핑된 LUN은 다른 호스트에 의해 액세스되지 않습니다.
- 외장형 저장 장치가 중복 광섬유 채널(FC) 스위치를 통해 시스템에 연결된 경우, 영역 분할 방법을 적용해야 합니다. 영역 분할에 대한 정보는 FC 스위치 공급업체의 문서를 참조하십시오. 영역 분할 방법을 적용하려는 경우, 다음을 고려하십시오.
  - 외장형 저장 장치의 각 제어기가 시스템의 서비스 패널의 단일 포트에 대한 고유 경로를 갖도록 영역을 작성합니다. 호스트가 시스템에 나타난 동일한 LUN에 매핑되지 않았는지 확인해야 합니다.
    다음 그림은 외장형 저장 장치가 FC 스위치 쌍에 의해 시스템의 서비스 패널에 연결된 샘플 구성을 표시합니다. 각 FC 스위치는 외장형 저장 장치의 제어기로부터 시스템의 서비스 패널에 있는 포트까지 고유 경로를 가진 영역을 포함합니다.
    참고: 호스트는 스위치에 연결될 수 있지만 시스템에 나타나는 동일한 LUN에 매핑되어서는 안 되며 시스템을 포함하는 영역에 있을 수 없습니다.

  - 적절한 영역을 작성하여 외장형 저장소 요약 페이지가 관리하기 힘든 수의 LUN을 나열하지 않도록 원치 않는 외장형 저장 장치를 필터링합니다.
- 시스템의 내부 저장소로부터 최소한 두 개의 가상 디스크를 초기화합니다. 레거시 볼륨을 작성할 경우, 시스템에는 관리용으로 초기화된 두 개의 가상 디스크가 필요합니다. 레거시 볼륨을 작성할 때, 레거시 볼륨을 먼저 삭제하지 않은 경우 시스템의 마지막 남은 두 개의 가상 디스크를 삭제할 수 없거나 초기화할 수 있습니다.
- 시스템은 외장형 저장 장치의 전체 LUN을 레거시 볼륨으로 지정해야 합니다. 레거시 볼륨 당 두 개 이상의 LUN을 지정할 수 없습니다.

외장형 저장소 가져오기 마법사를 실행하기 전에 결정해야 할 사항이 많습니다.

- 사용자 데이터 보존 전략을 결정합니다.
  - 외장형 저장 장치의 LUN에 기존 사용자 데이터를 보존하려는 경우, 레거시 볼륨을 작성하십시오. 이 작업은 시스템이 원시 저장소로 사용하여 기존 사용자 데이터를 덮어 쓰지 않는지 확인합니다.
  - 외장형 저장 장치의 LUN에 기존 사용자 데이터를 보존할 필요가 없는 경우, 저장소를 시스템이 사용할 수 있도록 원시 저장소로 지정합니다. 이 작업은 기존 사용자 데이터를 덮어 씁니다.
- 레거시 볼륨을 작성할 경우, 환경에 대한 의미있는 설명을 가진 레거시 볼륨 이름을 선택합니다.
- 레거시 볼륨 또는 원시 저장소를 추가하려는 저장소 풀을 결정합니다.
  - 레거시 볼륨을 작성할 경우, 시스템은 레거시 볼륨을 추가할 수 있는 사용 가능한 레거시 풀을 나열합니다. 레거시 풀은 레거시 프로파일에 의해 정의됩니다. 이것은 레거시 볼륨을 관리할 수 있고 새 볼륨에 대해 원시 저장소로 할당할 수 없음을 확인합니다. 해당 마법사를 사용하여 레거시 풀 이외의 풀에 레거시 볼륨을 위치시킬 수 없습니다.
    시스템은 기본 레거시 풀을 제공합니다. 또한 사전 구성된 레거시 프로파일에 의해 정의되어야 하는 사용자 고유의 레거시 풀을 작성할 수 있습니다. 사용자 지정 레거시 프로파일을 작성할 수 없습니다.
    레거시 볼륨에 대한 스냅샷 예약 공간은 레거시 풀 이외의 저장소 풀에 상주해야 합니다. 레거시 볼륨에 대한 스냅샷 예약 공간을 이것이 상주하는 풀 즉, 레거시 풀로부터 할당할 수 없습니다.
  - 외장형 저장소를 원시 저장소로 지정하는 경우, 시스템은 원시 저장소를 추가할 수 있는 사용 가능한 풀을 나열합니다. 해당 목록은 레거시 풀 이외의 시스템에 있는 모든 저장소 풀을 포함합니다. 시스템은 외장형 저장 장치의 LUN 속성을 결정할 수 없기 때문에 LUN 속성이 원시 저장소를 추가하려는 저장소 풀의 프로파일과 일관되고 호환 가능한지 확인합니다. 예를 들어, RAID-5 프로파일로 정의된 풀에 RAID-1 외장형 저장소를 추가하지 않는다고 가정해 봅시다.

마법사를 실행한 후 다음 내용을 알아 두십시오.

- 레거시 볼륨에 대한 볼륨 세부 정보 페이지의 추가 정보 표는 항상 레거시 볼륨을 작성한 외장형 저장 장치의 LUN을 표시하는 하나의 가상 디스크를 표시합니다. 가상 디스크 요약 페이지의 관리 열은 시스템이 관리하는 LUN을 외부로 레이블 지정합니다. 다음 그림은 외장형 저장 장치 및 시스템의 레거시 볼륨에 있는 LUN 사이의 관계를 표시합니다.
- 레거시 볼륨을 작성한 후 사용자 데이터에 대한 전체 권한을 갖게 됩니다. 데이터에 액세스하려면 시스템이 제공하는 레거시 볼륨의 WWN을 매핑해야 합니다.
- 외장형 저장 장치로 연결할 때 지원된 시스템 제한을 초과하지 않아야 합니다.
  - 시스템은 레거시 볼륨을 포함하는 1024개의 볼륨을 지원합니다.
  - 포트에서 초기화된 활성 가상 디스크가 없는 한 각 포트는 128개의 레거시 볼륨을 지원할 수 있습니다.
- 내부 저장소와 다르게 외장형 저장 장치에 대한 데이터 경로는 중복되지 않을 수도 있습니다. 따라서 시스템 및 외장형 저장 장치 사이의 데이터 경로를 사용할 수 없게 된 경우, 데이터에 대한 액세스 권한을 손실할 위험이 있습니다. 최상의 방법은 이 위험을 최소화하기 위해 시스템과 외장형 저장 장치 사이에 중복 경로를 제공하는 것입니다.
  참고: 시스템은 외장형 저장 장치에 대한 연결의 결과로 발생한 문제에 대해 진단 지원을 제공하지 않습니다.

레거시 볼륨 또는 외장형 저장소를 사용할 수 없는 경우, 다음을 수행하십시오.

- SAN이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
- 패브릭을 올바르게 영역 분할했는지 확인합니다.
- 외장형 저장 장치가 시스템에 올바르게 케이블 지정되어 있는지 확인합니다.
- Sun Professional Services에 문의하십시오.

SAN, FC 스위치 및 영역 분할에 대한 자세한 정보는 Sun StorEdge 6920 시스템 시작 안내서의 관련 문서 절을 참조하십시오.

### 관련 항목

- 외장형 저장소 사용 정보
- 외장형 저장소 정보 표시
- 레거시 볼륨 작성
- 외부에서 저장된 데이터 이동
- 외장형 저장소를 원시 저장소로 사용