## 關於快照保留空間

與父系磁碟區關聯之區域中的系統儲存快照稱為快照保留空間。快照保留空間可以是簡單的分割區或是虛擬磁碟的鏈結群組。在每個要包含快照的父系磁碟區，只需要一個區域的快照保留空間。若有需要，您可擴充快照保留空間。

您依照兩項因素決定適合您事業實作的快照保留空間大小：父系磁碟區將被拍攝的快照數量，以及每個快照之父系磁碟區上已變更的參與資料百分比。

當您建立磁碟區時，最好要分配快照保留空間，以避免空間用盡且需要於稍後擴充快照保留空間。但是，若您想要的話，您也可以在拍攝磁碟區的快照時分配快照保留空間。當最舊的快照被刪除、重新拍攝或用來回復和被釋出時，會重新使用快照保留空間資料。

當您分配快照保留空間時，會提示您指定 1% 到 100% 的寫入作業，以及 1 到 32 的快照計數。最大快照保留空間的計算最多可允許 32 個快照，即使同時有八個快照在使用中。因為，您最多可以有 24 個您旋轉至作業中之非使用中的快照。

為了瞭解為什麼您最多可以選擇拍攝 32 個快照，就算同時只有八個快照在使用中，還是請考量下列情境：

假設您要先拍攝每月的第一天資料的快照和一週內每日的快照。在第 8 天，您將刪除有 7 天之久的快照，然後再拍攝當日的一個新快照，但仍然保留月初的快照。月末時，您已經拍攝了 31 張快照 (每週輪流排程一天一張) 再加上月初的一張。

快照保留空間不會被重新使用，直到最舊的快照被刪除為止，因為這在一個月內不會發生，所以會預備 32 張快照的空間。月末時，在月初和最近拍攝之七張快照之間已經有 23 張非使用中的快照空間。當最舊的快照被刪除且拍攝了新的月份的快照時，就會重新使用此空間。

備註：監視儲存時，請利用臨界值通知來測量快照保留空間耗用的速度。達到某個臨界值時，系統會產生訊息，指出剩餘的空間程度。系統會以 5% 為遞增量，報告每個磁碟區的快照使用容量百分比。磁碟區的使用空間達 70% 時，系統會產生「警告」通知。到達 90%、95% 及 100% 臨界值時，系統會產生「緊急」通知。

在分配快照保留空間後，您可以隨時進行擴充，如擴充快照保留空間所述。

### 相關主題

- 關於快照
- 關於快照回復
- 規劃快照和快照保留空間
- 管理快照保留空間
- 建立快照
- 建立磁碟區