## 遷移外部儲存的資料

在從外部儲存裝置遷移使用者資料之前，您必須考慮數個因素及作數個決定。如需更多資訊，請參閱規劃使用外部儲存。

您可以結合使用系統資料鏡射功能和外部儲存裝置的管理，從外部儲存裝置遷移使用者資料到系統。

若要遷移使用者資料：

1. 在您要管理的外部儲存裝置上，中斷連接或取消對映存取到 LUN 的主機。
   若系統與其他主機共用一個外部儲存裝置的 LUN，使用者資料可能會毀損。
2. 確定系統包括至少 2 個已初始化的內部虛擬磁碟，系統需要它們來維護舊有磁碟區的中介資訊。
3. 按一下 [ Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [外部儲存]。
   此時會顯示 [外部儲存摘要] 頁。
4. 選擇您要存取的外部儲存裝置上的 LUN。
   若系統列出目前由系統管理的 LUN 並認定其為虛擬磁碟，則該項目沒有核取方塊。
5. 按一下 [匯入]。
   [匯入外部儲存] 精靈將會顯示。
6. 遵循精靈的指示，確定選擇保留外部儲存裝置上現有資料的選項。
7. 若適用，對映新建立的舊有磁碟區到主機。
   備註：當您對映主機到舊有磁碟區時，主機應用程式會立即存取使用者資料，然後在執行下列步驟完成資料遷移時繼續存取使用者資料。
8. 使用資料鏡射功能來複製舊有磁碟區上的使用者資料到獨立鏡像元件中，該元件來自系統中可用的儲存池。
   由於最小的磁碟區限制鏡像的大小，請確定您了解舊有磁碟區的大小。鏡像元件必須是相同大小。
   您也許要建立數個新元件作為鏡像的一部分，如此內部儲存內多個使用者資料的獨立複本可用來保護、備份或做為其他用途之用。
   您可檢視 [工作] 頁面來監視重新同步化程序的狀況。有關工作狀況的資訊，請參閱顯示配置工作資訊。
   當完成重新同步化程序時，舊有磁碟區和系統內部儲存內新鏡像元件的使用者資料都可以使用。有關如何使用系統資料鏡射功能的更多資訊，請參閱規劃鏡像元件和鏡射現有磁碟區。
9. 從鏡像中中斷舊有磁碟區元件，如中斷鏡像元件所述。
   您將有 2 個使用者資料的獨立副本：
   - 舊有磁碟區，為外部儲存
   - 舊有磁碟區的鏡像元件，為內部儲存
     備註：應用程式會繼續從已對映的主機中存取使用者資料。由於您從鏡像中斷舊有磁碟區元件，系統只會在內部儲存內的鏡像元件中尋找資料。
10. 若適用，請從基礎機櫃移除外部儲存裝置。

### 相關主題

- 關於使用外部儲存
- 規劃使用外部儲存
- 顯示外部儲存資訊
- 使用外部儲存為原始儲存