## 关于监视周期

代理的执行情况是由每台服务器上的 `cron` 守护进程控制的。监视周期的主要步骤如下。

1. 检验代理是否是空闲。
   系统通过探测并保存设备的所有相关信息来生成仪器报告。然后，系统将报告数据与以前的报告进行比较并评估它们之间的差别，以确定是否需要生成与运行状况有关的事件。
   此外，事件是根据日志文件中的信息创建的。例如，在不进行进一步分析的情况下，所有错误和警告都将转换为日志事件。大部分事件都是由于软件中的规则或策略断定存在问题而生成的，但如果存储阵列存在 `syslog` 文件中的问题，则会立即生成事件。
   注：聚集事件和需要维修人员进行操作的事件（称为可操作事件）也称为报警。
2. 请存储仪器报告以便将来进行比较。
   可从用户界面的“管理”选项卡中访问事件日志。该软件会用必要的统计信息来更新数据库。某些事件需要达到某个特定的阈值后方可生成。例如，交换机端口的循环冗余计数 (CRC) 仅增加 1 个单位并不会触发事件，因为尚未达到确定的阈值。
3. 向相关方发送事件或报警。
   事件只会发送到已设置了通知的收件人。可以对事件类型进行过滤，以保证只为每个收件人发送相关的事件。
   注：如果启用它们，则电子邮件提供程序和 Sun 网络存储命令中心 (NSCC) 会收到所有事件的通知。

### 相关主题

- 关于监视策略
- 关于事件生命周期