## MAC アドレス (Ethers) の表示と編集

Ethers では、メディアアクセス制御 (MAC) アドレスを各デバイスのインターネットプロトコル (IP) 名または IP アドレスと関連付けることができます。それぞれの MAC アドレスでは、各 IP 名または IP アドレスのストレージの場所またはデバイスが特定されます。アレイの MAC アドレスを入力または更新すると、起動時に IP アドレスが自動的にアレイに割り当てられます。

注 : Ethernet アドレスは、出荷時に Ethernet コントローラボードに割り当てられます。ネットワーク通信を行うには、デバイスの IP アドレスに固定 Ethernet アドレスをマッピングする必要があります。

メディアアクセス制御 (MAC) アドレスをデバイスに関連付ける手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」 >「管理」>「Ethers」の順にクリックします。
   「Ethers」ページが表示されます。
2. 一覧表示されたデバイスの MAC アドレスを追加、変更、または削除します。
   注 : 各デバイスの MAC アドレスは、デバイスの背面パネルに貼り付けられたステッカーに書かれています。
3. 「保存」をクリックし、指定した変更をファイルに反映します。
4. 新しく MAC アドレスを割り当てた各デバイスの電源をオフにしてから、オンにします。

### 関連項目

- 一般設定パラメータの表示と編集
- サイト情報の表示と編集
- システムタイムアウト設定の表示と編集