## Page d'informations sur la baie de stockage

Cette page contient les informations détaillées sur la baie de stockage sélectionnée, y compris les informations supplémentaires.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page d'informations sur une baie.

Champ | Description
--- | ---
Rafraîchir la baie | Cliquez sur ce bouton pour actualiser les informations sur la baie.
Détails
Nom | Nom de la baie attribué par le système.
Maintenance | État d'intégrité actuel de la baie : OK En service Autre En veille Erreur Configuration non valide Communication perdue Aucun contact Réinitialisation Restauration des paramètres de baie par défaut Démarrage Erreur de l'entité de prise en charge
Disques hot spare de baie | Nombre de disques hot spare par plateau (entre 0 et 8).
Taille du segment | Taille de segment en kilo-octets : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Tous les disques virtuels d'une baie doivent avoir la même taille de segment. Lorsqu'un des plateaux comporte un disque virtuel, tous les disques virtuels des plateaux doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Déterminez la taille du segment lors de la création d'un profil de stockage, car ce paramètre doit être identique pour tous les groupes de stockage de la baie. Vous ne pouvez configurer les disques virtuels que si les profils de leurs pools de stockage disposent de la même taille de segment.
Mode de lecture anticipée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Ce mode doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux comporte un disque virtuel, tous les disques virtuels des plateaux doivent utiliser le même mode. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non d'activer ce mode, car ce paramètre doit être identique pour tous les groupes de stockage d'une baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés sur lequel il est impossible de configurer des disques virtuels si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.
Taux de reconstruction du disque | Paramètre actuel du taux de reconstruction du disque : Faible, Moyen ou Élevé. Plus le taux est élevé, plus l'impact sur les performances est important.
Mode Transfert | Paramètre actif du mode de transfert La seule option possible est Multipath Transport Input Output (MPxIO).
Mode Cache | Méthode utilisée pour la mise en cache : Automatique (par défaut), Écrire derrière, Écrire dans ou Désactivé La mise en cache des opérations d'écriture améliore les performances des applications, car les données sont écrites dans la mémoire rapide au lieu d'être écrites sur des périphériques de stockage sur disque plus lents. Le paramètre par défaut est Automatique ; il active le cache en écriture ultérieure tant qu'aucune unité remplaçable sur site (FRU) ne tombe en panne.
Mode Diagnostic | Mode de diagnostic actif Ce paramètre ralentit le système. Par conséquent, utilisez-le seulement en cas de nécessité. Paramètres du mode Diagnostic : BEFIT (par défaut) : il s'agit d'un mode de diagnostic de boucle en ligne qui assure en permanence la disponibilité des lecteurs principaux en détectant, isolant et résolvant les erreurs qui se produisent sur les FRU défectueuses. Désactivé : le mode de diagnostic n'est pas actif. Actif : le mode de diagnostic est actif et opérationnel. Passif : le mode de diagnostic est configuré pour enregistrer les problèmes critiques, mais pas les incidents de moindre importance.
Nettoyage de disque | Le nettoyeur de disque contrôle en permanence la cohérence des volumes. Par conséquent, quelles que soient les entrées et les sorties de données, les voyants du disque clignotent. Activer (par défaut) : active le nettoyage de disque. L'activation du nettoyage de disque ralentit le système. Par conséquent, utilisez-le seulement en cas de nécessité. Désactivé : désactive le nettoyage de disque. Par défaut, le nettoyeur de disque est activé. Remarque : il est recommandé de ne pas désactiver le nettoyeur de disque, car cela risque d'entraîner des erreurs latentes au niveau des blocs de disque. Ce type d'erreur est susceptible de causer de multiples défaillances sur les disques, ainsi que la perte de données.
Informations supplémentaires
Disques | Nombre de disques de la baie. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des disques.
Jeux de réplication | Nombre de jeux de réplication associés à la baie. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des jeux de réplication.
Plateaux | Nombre de plateaux de la baie. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des plateaux.
Disques virtuels | Nombre de disques virtuels de la baie. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des disques virtuels.
Volumes | Nombre de volumes associés à la baie. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des volumes.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- À propos des plateaux de stockage
- À propos des conventions utilisées pour les noms de baies et les adresses IP
- Affichage des informations relatives aux baies de stockage
- Modification d'une baie