## Restauration du système après arrêt partiel

Si le système a été mis hors tension en utilisant la procédure d'arrêt partiel à distance, vous devez effectuer la procédure suivante pour restaurer l'alimentation du système :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur storage.
2. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Administration > Paramètres généraux.
   La page Paramètres généraux s'affiche.
3. Cliquez sur Mise sous tension du système.
   Cette action active les séquenceurs d'alimentation du coffret de base et des coffrets d'extension et remet les composants de stockage sous tension. Les diodes électroluminescentes (DEL) Prise de courant sont allumées.
   Le système est maintenant prêt à fonctionner.

### Rubriques connexes

- Arrêt partiel
- Arrêt complet