## リモート通知の構成

通知設定のパラメータを構成する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」 >「管理」>「通知」の順にクリックします。
   「通知の設定」ページに通知設定情報が表示されます。
2. 有効にするリモート通知プロバイダごとに、そのチェックボックスを選択します。
3. NSCC (Network Storage Comand Center) 通知が有効になっている場合は、NSCC への通知電子メールを暗号化するかどうかを指定します。
4. SSRR (Sun StorEdge Remote Response) 通知が有効になっている場合は、サービスの「ハートビート周期」を指定します。
5. SNMP (Simple Network Management Protocol) トラップが有効になっている場合は、1 つまたは複数の SNMP トラップ通知先を指定します。
6. 「保存」をクリックします。
   構成したリモート通知設定パラメータ値が保存されます。

### 関連項目

- 通知について
- SNMP による通知先の追加
- SNMP 通知先の編集
- SNMP 通知先の削除
- 電子メール設定の作業
- 電子メールフィルタの使用
- 通知設定パラメータの編集