## Référence : tâches de réplication des données

Le tableau suivant fournit une liste de contrôle des tâches de réplication de données à prendre en compte :

| Liste des tâches
--- | ---
| Tenez compte de la latence, de la bande passante et de la sécurité du réseau lorsque vous choisissez le chemin à utiliser, sur le WAN ou le réseau de stockage SAN employé pour la réplication des données. Remarque : à mesure que le logiciel synchronise les volumes au sein d'un jeu de réplication, un grand nombre d'opérations d'E/S supplémentaires peuvent se produire, et elles risquent d'affecter les performances du système.
| Assurez-vous que le système Sun StorEdge 6920 distant est accessible à votre système via une connexion physique existante.
| Connectez-vous au système à l'aide du rôle attribué à l'utilisateur du `stockage` .
| Configurez les volumes principal et secondaire comme n'importe quel autre volume et vérifiez que leurs configurations sont identiques. La capacité des volumes doit être exactement identique.
| Dans les pages Récapitulatif des volumes et Récapitulatif des ports, enregistrez les éléments suivants : le WWN des systèmes Sun StorEdge 6920 local et distant ; le WWN des volumes local et distant qui constitueront le jeu de réplication ; les adresses IP des ports local et distant, si vous utilisez un port Gigabit Ethernet. Remarque : si vous entrez un WWN incorrect dans l'Assistant de création de jeux de réplication, vous devez supprimer le jeu de réplication et en créer un nouveau.
| Si vous utilisez des ports Fibre Channel (FC), configurez les commutateurs FC qui assurent la connexion entre les pairs pour les opérations entre deux sites très éloignés. Reportez-vous à la documentation du fournisseur de votre commutateur FC pour obtenir des informations relatives aux opérations distantes.
| Activez les ports FC ou Gigabit Ethernet que vous prévoyez d'utiliser sur les systèmes Sun StorEdge 6920 local et distant pour la réplication. Si les deux sites utilisent des ports Gigabit Ethernet, complétez l'assistant d'activation de la réplication du port Gigabit Ethernet afin de créer un lien de réplication. Pour de plus amples informations sur l'activation des ports FC (Fibre Channel) et Gigabit Ethernet, reportez-vous à la rubrique Activation des ports pour la réplication de données.
| Avant de créer un jeu de réplication, vérifiez : si l'application s'appuie sur des données résidant sur plusieurs volumes : dans ce cas, pour effectuer une réplication asynchrone, vous devez placer les jeux de réplication dans les groupes de cohérence ; les rôles, les modes et les priorités de réplication ; les propriétés de la file d'attente asynchrone ; les exigences des instantanés de volumes ; le port de pair de réplication doit être initialisé avant le jeu de réplication. Saisissez le WWN du pair de réplication (16 chiffres hexadécimaux) avant de créer le jeu de réplication.
| À l'aide de l'assistant de création de jeux de réplication, exécutez l'une des actions suivantes : créer un jeu de réplication ; créer un jeu de réplication et l'ajouter dans un groupe de cohérence existant ; créer un groupe de cohérence en même temps qu'un jeu de réplication. Assurez-vous que les jeux de réplication et les groupes de cohérence des deux pairs sont configurés à l'identique.
| Observez les différentes opérations qu'implique la réplication des données : synchronisation normale ; synchronisation complète ; suspension normale ; démarrage rapide ; inversion des rôles.

### Rubriques connexes

- À propos des propriétés du jeu de réplication
- À propos de l'inversion des rôles principal et secondaire
- À propos des modes de réplication
- À propos des opérations de réplication de données
- Planification de la création de jeux de réplication et de groupes de cohérence
- Dépannage de la réplication des données