## 解讀插卡狀況 LED

發光二極體 (LED) 指示各種卡的狀況，如下列章節所述：

- 管理介面卡 (MIC) 狀況
- 交換器結構卡 (SFC) 狀況
- 儲存資源卡 (SRC) 狀況
- 儲存輸入/輸出 (SIO) 狀況
- 儲存輸入/輸出 (SIO) 組合卡狀況

### 管理介面卡 (MIC) 狀況

每個系統各有 2 張 MIC，每張卡各有 9 個 LED：就緒、電源、備援及注意 LED 位於介面卡左側，作業 1、作業 2、連結及移除 LED 位於介面卡右側 (請查看下圖)。

下表說明 MIC 上的就緒、電源、備援和注意 LED 的狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 卡可正常操作。 | 無需採取任何動作。
| 沒有電源供應。 | 檢查： 電源線是否確實連接。 MIC 是否完全固定。 MIC 是否損壞。
| 發生硬體錯誤。 | 檢查 MIC： 完全固定。 位在適當插槽：5 或 6。 沒有損壞。
| 發生硬體故障或軟體故障。 | 檢查 MIC： 完全固定。 沒有損壞。
| 該卡正在啟動中。 | 無需採取任何動作。
| 發生硬體或軟體故障。 | 檢查 MIC： 完全固定。 在適當插槽：插槽 1。 已安裝 PC 卡。 PC 卡具有有效碼。
| 該卡正在啟動中。 | 無需採取任何動作。
| 卡可正常運作，但備援在使用中。 該卡可做為替代主要來運作。 | 無需採取任何動作。

下表說明 MIC 上的連結 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 沒有連接卡。 | 檢查： 全部連接是否沒有損壞並完全固定。 纜線類型是否正確 (直通纜線)。 是否已開啟連結兩端的裝置電源。
| 該卡已連接。 | 無需採取任何動作。

下表說明 MIC 上的作業 1 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 連結中沒有作業。 | 無需採取任何動作。
| 連結中有作業。 | 無需採取任何動作。

下表說明 MIC 上的作業 2 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 未安裝 Personal Computer Memory Card International Association (個人電腦記憶卡國際組織，PCMCIA) 卡。 | 無需採取任何動作。
| PCMCIA 卡已裝入插槽。 | 無需採取任何動作。

下表說明 MIC 上的移除 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 該卡在使用中。 | 請勿移除卡。
| 該卡不在使用中。 | 可以移除插卡。

### 交換器結構卡 (SFC) 狀況

SFC 具有四個 LED：就緒、電源、備援及注意 (查看下圖)。

下表說明 SFC 上的 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 卡可正常操作。 | 無需採取任何動作。
| 沒有電源供應。 | 檢查： 電源線是否確實連接。 SFC 是否完全固定。 SFC 是否損壞。
| 發生硬體錯誤。 | 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 發生硬體或軟體故障。 | 1. 檢查事件記錄。 請參閱檢視事件資訊。 2. 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 該卡正在啟動中。 | 無需採取任何動作。
| 發生硬體或軟體故障。 | 檢查事件記錄。 請參閱檢視事件資訊。
| 該卡正在啟動中。 | 無需採取任何動作。
| 正常操作，但備援功能已啟動。 該卡可做為替代主要來運作。 | 無需採取任何動作。

### 儲存資源卡 (SRC) 狀況

SRC 具有四個 LED：就緒、電源、同步及注意 (查看下圖)。

下表說明 SRC 上的 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 卡可正常操作。 | 無需採取任何動作。
| 沒有電源供應。 | 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 發生硬體錯誤。 | 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 發生硬體或軟體故障。 | 檢查事件記錄。 請參閱檢視事件資訊。 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 發生硬體或軟體故障。 | 檢查事件記錄。 請參閱檢視事件資訊。
| 該卡正在啟動中。 | 無需採取任何動作。

### 儲存輸入/輸出 (SIO) 狀況

SIO 卡包含兩個 LED 以用於每個 Gigabit 介面轉接器 (GBIC)：連結和作業 (請查看下圖)。

下表說明 SIO 卡上的連結 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 沒有連接卡。 | 檢查： 全部連接是否沒有損壞並完全固定。 纜線類型是否正確 (直通纜線)。 是否已開啟連結兩端的裝置電源。
| 該卡已連接。 | 無需採取任何動作。

下表說明 SIO 卡上的作業 LED 狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 連結中沒有作業。 | 無需採取任何動作。
| 連結中有作業。 | 無需採取任何動作。

### 儲存輸入/輸出 (SIO) 組合卡狀況

SIO 組合卡包含兩個 LED 以用於每個 GBIC：連結和作業 (請查看下圖)。

下表說明 SIO 組合卡上的連結 LED 狀況：

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 沒有連接卡。 | 檢查： 全部連接是否沒有損壞並完全固定。 纜線類型是否正確 (直通纜線)。 是否已開啟連結兩端的裝置電源。
| 該卡已連接。 | 無需採取任何動作。

下表說明 SIO 組合卡上的作業 LED 狀況。

狀況 | 表示 | 動作
--- | --- | ---
| 連結中沒有作業。 | 無需採取任何動作。
| 連結中沒有作業。 | 無需採取任何動作。

### 相關主題

- 解讀 LED 狀況指示燈
- 解讀資料服務平台 (DSP) LED