## Réunion inversée d'un composant de mise en miroir scindé

Vous pouvez exécuter une réunion inversée d'un composant de mise en miroir scindé, afin d'utiliser les données qu'il contient comme base du miroir. Ainsi, chaque composant du miroir devient identique au composant de mise en miroir scindé précédemment et le jeu de données représenté dans le miroir correspond à celui du composant de mise en miroir scindé précédemment.

Pour exécuter une réunion inverse d'un volume mis en miroir scindé et du miroir :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage logique > Volumes.
   La page Récapitulatif du volume s'affiche.
2. Sélectionnez un volume mis en miroir appartenant au miroir dont le composant scindé fera l'objet de la réunion inversée.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche.
3. Dans la section Miroir de la page, cliquez sur le bouton radio à gauche du composant scindé sur lequel vous souhaitez effectuer une réunion inversée.
4. Cliquez sur Réunion inversée.
   Un message de confirmation et la page d'informations sur le volume mis en miroir s'affichent. Au cours du processus de réunion inversée, la condition du composant passe à Réargenture. Lorsque le processus de réargenture est terminé, la section Miroir est mise à jour pour indiquer que la réargenture du composant du miroir est réalisée à 100 % et que sa condition est définie sur OK.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir
- Scission d'un composant de mise en miroir
- Réunion d'un composant de mise en miroir scindé
- Affichage des informations sur les tâches de configuration