## 启用数据复制端口

在使用千兆位以太网端口进行数据复制之前，您必须考虑许多因素并做出许多决定。有关规划数据复制的信息，请参阅数据复制规划。

为数据复制启用光纤通道 (FC) 端口或千兆位以太网端口：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“物理存储”>“端口”。
   屏幕上将显示“端口摘要”页面。
2. 单击一个端口名称。
   屏幕上将显示“光纤通道端口详细信息”或“千兆位以太网端口详细信息”页面，这取决于您所选择的端口类型。
3. 如果该端口是 FC 端口，请单击“确定”以确认要启用该端口进行复制。
   端口的复制状态显示为“已启用”。
4. 如果该端口是千兆位以太网端口，请单击“配置复制”。
   屏幕上将显示“配置千兆位以太网端口复制”页面。
5. 完成向导中的各个步骤。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 数据复制规划
- 关于端口
- 显示端口信息
- 显示复制链接信息
- 禁用数据复制端口
- 添加复制链接
- 删除复制链接