## データ複製の障害追跡

データ複製が行われない場合は、次のことを確認してください。

- 両方のサイトのポートが、データ複製用に有効になっている。
- アクティブな複製リンクまたは接続がある。
- 2 つの複製リンクのみを構成し、そのリンクがどちらも同じ種類のポートにある。たとえば、両方のポートがファイバチャネル (FC) ポートまたは Gigabit Ethernet ポートで、2 つの混成になっていないこと。
- 「複製セットの作成」ウィザードで、リモートボリュームとピアポートの正しい WWN (ワールドワイドネーム) を入力してあること。そうでない場合は、複製セットを削除し、新しいものを正しい WWN で作成する必要があります。
- 両方のピアで、補完的な複製セットと整合性グループが定義されている。
- 二次複製セットで「同期前にスナップ取得」オプションが有効になっている場合、二次ボリュームにはスナップショットリザーブ空間が含まれます。詳細は複製セットのプロパティについてを参照してください。

FC ポートおよび Gigabit Ethernet ポートの障害についての詳細は、Java Web コンソールで「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」をクリックしてください。

### 関連項目

- データ複製について
- 複製セットについて
- 整合性グループについて
- 複製リンクについて
- データ複製の計画
- データ複製の管理
- システムポートの構成