## À propos des baies et des plateaux

Les plateaux sont toujours configurés par paires pour offrir une haute disponibilité (HA, High Availability). Par conséquent, chaque configuration de baies HA comprend deux plateaux de contrôleur et jusqu'à quatre plateaux d'extension, soit six plateaux au total et 84 disques par baie.

- Le nombre de plateaux de stockage qu'il est possible d'installer dans une armoire est limité par l'espace disponible et par la configuration des baies.
- Le nombre de baies est limité par le nombre de ports de stockage disponibles. Chaque baie est connectée à un seul port de stockage par l'intermédiaire d'une connexion du port FC sur le panneau de service.
- Pour une armoire d'extension, le nombre de baies dépend également du nombre de baies installées dans une armoire de base. Dans une deuxième armoire d'extension, le nombre de baies est limité par le nombre de baies présentes dans les deux premières armoires.

Pour afficher les plateaux de stockage actuels, accédez à la page Récapitulatif des plateaux de stockage, comme indiqué à la rubrique Affichage des informations sur les plateaux de stockage.

Pour afficher les baies de stockage actuelles, accédez à la page Récapitulatif des baies de stockage, comme indiqué à la rubrique Affichage des informations relatives aux baies de stockage.

### Rubriques connexes

- À propos des plateaux de stockage
- À propos des conventions utilisées pour les noms de baies et les adresses IP
- Affichage des informations relatives aux baies de stockage
- Modification d'une baie