## 關於鏡射

鏡射是一種儲存的形式，將二或多個獨立相同的複製資料保留在不同的媒體上。典型的鏡射技術也稱為 RAID 層 1和即時複製，其會啟用複製資料組來為系統提供備援。

Sun StorEdge 6920 系統超越業界標準，可讓您建立與使用具有可單獨存取之相同鏡像元件 (最多 4 個) 的鏡像。您也可以在鏡像內的任何鏡像元件上執行各種作業來更新每個單獨鏡像資料的副本。

Sun StorEdge 6920 系統將鏡像視為一種特殊的磁碟區 (其組成鏡像元件) 類型，可讓您追蹤資料組的變更、升級資料組與管理資料遷移策略。

鏡像是由相等定期同步化的獨立鏡像元件 (透過重新同步化程序) 所組成，可反映相同的資料組。雖然您建立的第一個鏡像磁碟區 (亦稱為原始磁碟區和主要元件) 會為鏡像建立將複製到您新增之鏡像元件的初始資料組，但您在鏡像元件上執行的各種作業會影響整個鏡像。您可使用任何鏡像元件做為特定時間點的資料影像，來更新鏡像資料或保護資料備援。

備註：鏡像會使用您建立之第一個鏡像磁碟區的全球名稱 (WWN) 來建立鏡像。任何您新增到鏡像的現有磁碟區會保留您建立的第一個鏡像磁碟區的 WWN。

鏡射是資料遷移策略的重要部分。假設您要從舊有裝置遷移資料到一般儲存裝置。您可將舊有磁碟區上的資料鏡射到一般磁碟區，在執行鏡射作業時，系統仍可存取舊有磁碟區。完成鏡射後，鏡像元件已經重新同步化，而舊有資料也會在新鏡像磁碟區上有了一份獨立的副本。因為您可存取新鏡像磁碟區上的資料，您可以選擇刪除舊有磁碟區。

您可在鏡像中的鏡像元件上執行下列動作：

- 分割 － 從鏡射分離一個鏡像元件，稍後可再重新連結。由於一個分割的鏡像元件可繼續被追蹤和保持與鏡像中的其他元件的關聯，它也在每個鏡像只能有四個鏡像元件的限制之內。您可使用一個分割鏡像元件來建立分割時的資料圖像。由於鏡像元件是相同資料組的獨立複本，一個分割的鏡像元件會提供資料一張圖像，與快照不同的是，其不依賴快照保留空間。
- 重新連結 － 您可將分割的鏡像元件連結回鏡像中。重新同步化立即開始，而之前分割的鏡像元件會變得與鏡像中其他對應元件相同 (會同步化以與對應元件相符)。
- 反向重新連結 － 當您要使用鏡像元件的資料做為整體鏡像的基礎時，您可在分割的鏡像元件上執行反向重新連結的動作。結果就是鏡像中的每個鏡像元件會變得與之前的分割鏡像元件相同，而且鏡像中的資料組與原先分割的鏡像元件相符。
- 中斷 － 您可以從鏡像移除鏡像元件，中斷該元件與其他鏡像元件的關聯。中斷的鏡像元件會變為系統中的獨立式磁碟區，而且不會維持與其他鏡像元件的同步化。
  當鏡像在使用中時，您也許會中斷一個鏡像元件來現有磁碟區的獨立複本，並將其儲存為特定時間的資料圖像。
  備註：若您選擇將之前中斷的鏡像元件新增到鏡像中，您將以正常磁碟區將其加入。這與分割作業不同，因為任何分割鏡像元件上的資料變更會持續被追蹤，以保持分割元件和其他鏡像元件的關聯。通常，當您要將從自鏡像中分離時，您將會中斷鏡像元件；而當您要將其分離，但之後要再加入時，您將會分割鏡像元件。
  備註：若您中斷鏡像中最後剩餘元件，結果將成為使用與鏡射相同名稱的非鏡像磁碟區。之前的鏡像元件名稱不會再被使用。
- 強迫中斷 － 您可執行強迫中斷來移除未經 100% 重新同步化程序與鏡像內其他元件同步的鏡像元件。
  若您知道鏡像資料曾經毀損 (例如歷經火災或其他災難) 而遺失資料的完整性，無論曾經發生多少比例的重新同步化，您都可強迫中斷一個鏡像元件，來保護鏡像資料的完整性。當您執行中斷作業時發生，您實作強迫中斷的鏡像元件變成系統內獨立的磁碟區，其資料的狀況成為 [已降級] ，而且在重新同步化程序期間從鏡像中移除後變為無法存取。

### 相關主題

- 關於磁碟區
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件