## À propos des adaptateurs de bus hôtes (HBA)

Lorsqu'un hôte de données est connecté au système Sun StorEdge 6920 par l'intermédiaire d'un adaptateur de bus hôte (HBA), l'adaptateur est également un initiateur. L'adaptateur bus hôte est connecté par un câble à un port FC (Fibre Channel) situé dans la partie d'E/S du panneau de service.

Après avoir connecté un hôte de données directement au système via un ou deux adaptateurs de bus hôtes, exécutez la commande luxadm(1M) pour vérifier le niveau du microprogramme des HBA. Si le niveau du microprogramme n'est pas adéquat, installez le CD du logiciel Sun StorEdge 6920 Host Installation pour installer le logiciel Sun StorEdge SAN Foundation. Vous pouvez ensuite configurer l'initiateur.

### Rubriques connexes

- À propos des connexions des hôtes de données
- Configuration des initiateurs