## 關於儲存匣

儲存匣包含實體磁碟機。每個儲存匣具有 7 到 14 個磁碟機，而且可由其是否包含備援獨立磁碟陣列 (RAID) 控制器加以辨識：

- 控制器磁碟匣是控制器中有內建硬體 RAID 管理的儲存匣。
- 擴充磁碟匣是只包含磁碟機而不包含控制器的儲存匣。此類型的儲存匣由控制器磁碟匣管理。

下圖顯示了控制器磁碟匣與擴充磁碟匣的符號。

下表顯示支援的陣列配置如何排列磁碟匣。

陣列配置 | 控制器磁碟匣數目 | 擴充磁碟匣數目
--- | --- | ---
2x2 | 2 | 0
2x4 | 2 | 2
2x6 | 2 | 4

下圖顯示如何配置磁碟匣。

要查看目前的儲存匣，請移至 [儲存匣摘要] 頁，如顯示儲存匣資訊所述。

要查看目前的儲存陣列，請至 [儲存陣列摘要] 頁，如顯示儲存陣列資訊所述。

決定儲存池和使用虛擬磁碟時要特別注意。一個儲存匣最多可有 2 個虛擬磁碟。因此，當磁碟匣內的 7 個磁碟指定給單一儲存池，之後您新增一個磁碟並將其配置給第二個儲存池時，若您沒有重新設定儲存池，稍後則不能新增六個磁碟到空磁碟插槽。在此情況下，您無法將磁碟作為虛擬磁碟來使用；但是，您可以將它們作為陣列緊急備援使用。如需更多有關虛擬磁碟的資訊，請參閱關於虛擬磁碟。

### 相關主題

- 關於磁碟匣編號慣例
- 關於機櫃的識別碼
- 關於陣列與磁碟匣
- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例
- 顯示儲存匣資訊