## 关于 LAN 名称和 IP 地址

下表列出了系统预定义且保留的 IP 地址和名称。

| 名称 | IP 地址
--- | --- | ---
存储服务处理器 | sp | 192.168.0.2
数据服务平台 | dsp00 | 192.168.0.10

存储服务处理器还具有另外一个 IP 地址。有关详细信息，请参阅关于内部系统 IP 地址。

数据服务平台 (DSP) 的 IP 地址和局域网 (LAN) 名称驻留在主管理接口卡 (MIC) 内。 出现故障时，备用主 MIC 会继续使用主 MIC 的 IP 地址并接管其功能。

每个系统至少应有一个阵列。基本机箱内最多可安装四个阵列，扩展机箱内最多可安装六个阵列。阵列有固定的名称和 IP 地址，具体由它们在基本机箱和扩展机箱中的位置决定。

下表列出了各种机箱内所有阵列配置类型的保留 IP 地址。

描述 | 名称 | IP 地址
--- | --- | ---
最下面的阵列（基本机箱 0） | array00 | 192.168.0.40
从底部（基本机箱 0）起第二个阵列 | array01 | 192.168.0.41
从底部（基本机箱 0）起第三个阵列 | array02 | 192.168.0.42
从底部（基本机箱 0）起第四个阵列 | array03 | 192.168.0.43
最下面的阵列（扩展机箱 1） | array10 | 192.168.0.50
从底部（扩展机箱 1）起第二个阵列 | array11 | 192.168.0.51
从底部（扩展机箱 1）起第三个阵列 | array12 | 192.168.0.52
从底部（扩展机箱 1）起第四个阵列 | array13 | 192.168.0.53
从底部（扩展机箱 1）起第五个阵列 | array14 | 192.168.0.54
从底部（扩展机箱 1）起第六个阵列 | array15 | 192.168.0.55
最下面的阵列（扩展机箱 2） | array20 | 192.168.0.60
从底部（扩展机箱 2）起第二个阵列 | array21 | 192.168.0.61
从底部（扩展机箱 2）起第三个阵列 | array22 | 192.168.0.62
从底部（扩展机箱 2）起第四个阵列 | array23 | 192.168.0.63
从底部（扩展机箱 2）起第五个阵列 | array24 | 192.168.0.64
从底部（扩展机箱 2）起第六个阵列 | array25 | 192.168.0.65

### 相关主题

- 关于存储托盘
- 关于机箱的标识符
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定