## 鏡像元件詳細資訊頁面

本頁顯示選取鏡像元件的詳細資訊。

下表說明 [鏡像元件詳細資訊] 頁面可用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
分割 | 按一下以從鏡像分離選取的鏡像元件，稍後可以再進行重新連結。分割鏡像元件包含在每個鏡像中只有四個鏡像元件的限制，並會持續被為為鏡像的一部分加以追蹤。
重新連結 | 按一下以合併選取分割鏡像元件回到鏡像中，並重新同步 (同步化) 資料來符合鏡射中所有其他鏡像元件的資料。
對映 | 按一下以將選取鏡像元件對映到初始器。
取消對映 | 按一下以將選取鏡像元件取消對映到初始器。
反向重新連結 | 按一下以重新連結分割元件到鏡像中，使得所有鏡像元件與之前的分割元件相同。
中斷 | 按一下以從鏡像移除選取鏡像元件，去除與其他鏡像元件的關聯。中斷的鏡像元件會變為系統中的一般磁碟區。 備註：若您中斷鏡像中最後剩餘元件，結果將成為使用與鏡射相同名稱的非鏡像磁碟區。之前的鏡像元件名稱不會再被使用。
強制中斷 | 按一下以移除尚未與鏡像中的其他元件 100% 同步化的鏡像元件。
詳細資訊
名稱 | 選取鏡像元件的名稱。
說明 | 選取鏡像元件的有意義說明。
狀態 | 已分配 (可用)
情況 | 正常 非同步佇列 包含分割磁碟區 已降級 不要創設 錯誤 偵測到錯誤 使用中 舊有磁碟區 失去通訊 鏡像登入已降級 不可回復的錯誤 無法連線 主要元件 重新連結進行中 回復進行中 回復進行中 (已完成 {0}%) 快照重設正進行中 快照回復清除正進行中 快照回復正進行中 快照類型內嵌 快照類型同步 分割磁碟區 支援錯誤中的實體 不明的
儲存池 | 與鏡像元件關聯的儲存池。儲存池是具有相同配置、可用性和效能的磁碟區集合。
儲存設定檔 | 與鏡像元件關聯的儲存池。儲存設定檔定義一組儲存池屬性，其可最佳化儲存池以用於特定存取模式與資料保護等級。
儲存網域 | 與鏡像元件關聯的儲存網域。儲存網域是一個儲存的分割、由初始器對映到主機或由磁碟區對映到主機或主機群組。
容量 | 鏡像元件容量以 GB 為單位。
WWN | 鏡像的全球名稱。此唯一識別碼為一組 32 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。
重新同步
重新同步百分比 | 選取鏡像元件重新同步的百分比為 1% 到 100%。在重新同步期間，鏡像元件會被同步成相同但是獨立的鏡像部分。
剩餘時間 | 選取鏡像元件重新同步程序完成的剩餘時間。
所用時間 | 重新同步程序期間已用的時間。
其他資訊
已對映初始器 | 與選取鏡像元件關聯的已對映初始器數量。 按一下可查看 [初始器摘要] 頁。
虛擬磁碟 | 與選取鏡像元件關聯的虛擬磁碟數量。 按一下以查看 [虛擬磁碟摘要] 頁。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件