## Configuration des connexions sur le site LAN

Votre LAN (réseau local) est connecté à la section E/S du panneau de service via un câble Ethernet. Celui-ci est branché d'une part au port LAN utilisateur du panneau et d'autre part à un hôte, au pare-feu ou à la passerelle du LAN. Pour plus d'informations sur la connexion des câbles, reportez-vous au Guide de démarrage du système Sun StorEdge 6920.

Lors de la connexion du système au site LAN, les options suivantes sont disponibles :

- Adresse IP dynamique ou statique. Le système peut obtenir une nouvelle adresse IP auprès du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) à chaque fois qu'il se connecte au LAN. Vous pouvez également assigner une adresse IP spécifique que le système utilisera à chaque connexion.
- Niveau d'accès autorisé par le système à partir du réseau.

### Rubriques connexes

- À propos des restrictions de service
- Paramétrage de l'adresse IP du système
- Gestion via le LAN du site