## “卷详细信息”页面

此页面显示选定卷的详细信息。

下表介绍了“卷详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
扩展 | 单击可扩展选定卷的容量，可使用的单位有：TB、MB、GB 和块。卷的最大容量为 2 TB。 注：当您扩展一个镜像卷时，该镜像中所有镜像组件的容量都会等量地增加，而无论它们是否位于不同的阵列上。
快照 | 单击可创建选定卷的快照。
镜像 | 单击可将选定卷转为镜像的最多四个镜像组件之一。
复制 | 单击可创建包含选定卷的复制集。
映射 | 单击可将选定卷映射到一个或多个启动器。
取消映射 | 单击可取消选定卷到一个或多个启动器的映射。
删除 | 单击可从系统中删除此卷。
详细信息
名称 | 卷的名称。它最多可以包含 16 个字母数字字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 以及下划线 (_) 和连字符 (-)。不允许使用空格。 注：每个卷都必须具有唯一的名称，不管它驻留在哪个域上。
描述 | 有关卷的描述。它最多可以包含 64 个字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 以及以下符号：下划线 (_)、连字符 (-)、句点 (.)、冒号 (:)、百分号 (%)、逗点 (,)、撇号 (')、方括号 ([]) 和波浪号 (~)。还允许包含空格。
状况 | 选定卷的当前状况： 已映射 － 卷已映射至一个或多个启动器。 空闲 － 卷是空闲的，未映射到任何启动器。
情况 | 卷的情况： 正常 － 卷当前可以操作。 完整 － 卷当前可以操作。 中断 － 卷当前不可操作。 已降级 － 卷已降级并且一个或多个输入或输出数据路径不能正常操作，但冗余故障故障转移路径仍然完好。 未完成 － 卷配置尚未完成，最可能的原因是以前发生的故障，可能在其配置中。 通信丢失 － 卷已脱机，最可能的原因是丢失了与部分或全部构成该卷的存储之间的通信。 不可恢复的错误 － 快照回滚已被取消，从而导致卷和快照保留中的数据不一致。应该删除与之相关联的卷和快照。
存储池 | 与选定卷相关联的存储池。
存储配置文件 | 与选定卷相关联的存储配置文件。
存储域 | 与选定卷相关联的存储域。
容量 | 选定卷的大小，从 16 MB 到 2 TB。
WWN | 此卷的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识命名权威机构、生产商和特定连接。
快照保留
删除快照保留空间 | 单击可删除选定卷的快照保留空间。 注：要删除与快照关联的快照保留空间，必须先删除快照。
存储池 | 要从中分配快照保留空间的存储池。
大小 | 相对此卷而言的快照保留空间百分比。
空间已分配至 | 已为其分配空间的快照的数量（1 到 32）。
预计写活动 | 低 －（默认）最多需要 10% 快照保留空间。通常，适用于在任意给定时刻都有几个活动快照的情形。 极少 － 最多分配 25% 的快照保留空间（对于在任意给定时刻最多有三个平均大小的活动快照）。 少 － 如果您计划在任意给定时刻都有最多四个平均大小的活动快照，则最多可以有 40% 的快照保留空间活动。 平均 － 之所以叫做“平均”，是因为该活动级别对大多数客户而言可能都是比较高的。如果您预计快照活动会在任意给定时刻导致快照保留空间上有 50% 负载，请选择此级别。 高 － 如果您计划使用 75% 的快照保留空间（最多有六个或七个活动快照），请选择此级别。 完全 － 您不可能使用 100% 的快照保留空间，因为如果您在周期中旋转快照，就不会达到 100% 的容量。但是，如果您计划同时用八个活动快照，请选择“完全”作为“预期的写入活动”的级别。
使用 | 当前快照保留空间的使用百分比。
卷/快照策略 | 原始卷优于快照 － 对数据挖掘一类的应用程序选择该策略，可以避免快照保留空间出现问题而影响原始数据集上的业务操作。快照保留空间耗尽将会妨碍数据挖掘应用程序的运行；但常规操作仍会继续。 快照有效性优于卷 － 当快照表示您不希望损坏的数据的一致备份时，请选择此策略。由于更新快照保留时发生的问题会导致在主卷和快照上执行的所有尝试活动都中止，直到可以解决问题为止，这样可保留备份的完整性。
附加信息
映射的启动器 | 此卷的已映射启动器数量。 单击可查看“启动器映射摘要”页面。
复制集 | 与此卷相关联的复制集的数量。 单击可查看“复制集摘要”页面。
快照 | 与此卷关联的快照数量。 单击可查看“快照摘要”页面。
虚拟磁盘 | 与此卷关联的虚拟磁盘数量。 单击可查看“虚拟磁盘摘要”页面。

### 相关主题

- 关于卷
- 规划卷
- 管理卷