## 사이트 LAN에 연결 설정

이더넷 케이블이 사이트 LAN을 서비스 패널의 I/O 부분에 연결합니다. 케이블은 패널의 사용자 LAN 포트에서 호스트 또는 LAN의 방화벽이나 게이트웨이로 연결됩니다. 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 Sun StorEdge 6920 System Getting Started Guide를 참조하십시오.

시스템을 사이트 LAN에 연결하는 방법에 다음과 같은 옵션이 있습니다.

- 동적 또는 정적 IP 주소. 시스템은 LAN에 로그온할 때마다 사이트의 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버에서 새 IP 주소를 확보하거나 사용자가 특정 IP 주소를 할당할 수 있습니다.
- 네트워크에서 시스템에 허용되는 액세스 레벨

### 관련 항목

- 서비스 제한 정보
- 시스템 IP 주소 설정
- 사이트 LAN에서 관리