## “阵列详细信息”页面

此页面显示选定存储阵列的详细信息，包括附加信息。

下表介绍了“阵列详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
刷新阵列 | 单击可刷新阵列信息。
详细信息
名称 | 系统为阵列分配的名称。
运行状况 | 阵列的当前运行状况： 正常 使用中 其他 已损坏 错误 无效的配置 通信丢失 没有联系人 重新引导 恢复阵列默认值 正在启动 支持实体错误
阵列热备份 | 每个托盘的热备份数量：0 到 8 个。
段大小 | 段大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 阵列中所有的虚拟磁盘必须具有相同的段大小。只要有一个托盘中存在虚拟磁盘，则所有托盘中任何虚拟磁盘的段大小均必须与该虚拟磁盘相同。 请在创建存储配置文件时规划段大小，因为您不能在同一阵列中创建具有不同段大小的存储池。只有在虚拟磁盘的存储池配置文件中具有相同的段大小时，才可以对它们进行配置。
预读模式 | 预读属性要么是“已启用”，要么是“已禁用”。阵列中的所有虚拟磁盘必须具有相同的预读模式。只要任何托盘中存在虚拟磁盘，则所有托盘中的任何虚拟磁盘均必须使用相同的模式。 请计划要使用的模式，因为同一阵列中不能有模式不同的存储池。如果各个存储池的配置文件具有不同的预读模式，您可以为系统配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
磁盘重建速率 | 磁盘重建速率的当前设置：低、中或高。速率越高，对性能的影响越大。
故障转移模式 | 故障转移模式的当前设置。此选项固定为多路传输输入输出 (MPxIO)。
高速缓存模式 | 写入高速缓存所用的方法：自动（默认）、后写、连续写入和关闭。由于数据写入快速内存而不是速度较低的磁盘存储设备，因此写入高速缓存可以提高应用程序的性能。默认设置为“自动”。只要没有现场可更换单元 (FRU) 故障，“自动”模式就会启用后写高速缓存。
诊断模式 | 当前诊断模式。此设置要求进行额外的处理，因此应有选择性地加以使用。当前的诊断模式设置包括： BEFIT（默认）－ 它是一种联机回路诊断模式，通过检测、隔离和纠正有故障的现场可更换单元来维持后端驱动器的可用性。 关闭 － 诊断模式设置处于非活动的状态。 主动 － 诊断模式设置处于活动且运行的状态。 被动 － 诊断模式设为记录重要的问题而不是次要的情况。
磁盘清理 | 磁盘刷洗程序功能可以连续地检查卷的一致性。因此，无论是否存在数据输入和输出活动，您都可能会看到磁盘 LED 指示灯闪烁。 启用（默认）－ 激活磁盘清理功能。启用磁盘清理功能要求进行额外的处理，因此应有选择性地加以使用。 已禁用 － 禁用磁盘清理功能。 默认情况下，系统已启用磁盘刷洗程序。 注：建议不要禁用磁盘清理程序。禁用磁盘清理程序可能导致出现潜在的磁盘块错误，进而引起多磁盘故障和数据丢失。
附加信息
磁盘 | 该阵列中的磁盘数量。 单击可查看“磁盘摘要”页面。
复制集 | 与该阵列相关联的复制集数量。 单击可查看“复制集摘要”页面。
托盘 | 该阵列中的托盘数量。 单击可查看“托盘摘要”页面。
虚拟磁盘 | 该阵列中的虚拟磁盘数量。 单击可查看“虚拟磁盘摘要”页面。
卷 | 与该阵列相关联的卷数量。 单击可查看“卷摘要”页面。

### 相关主题

- 关于阵列和托盘
- 关于存储托盘
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定
- 显示存储阵列信息
- 修改阵列