## 고가용성 기능 정보

Sun StorEdge 6920 시스템은 고도의 신뢰성, 가용성 및 서비스 용이성(RAS)을 제공합니다. 시스템 데이터 경로의 모든 구성 요소가 중복되어 있기 때문에 데이터 경로에 단일 장애 지점이 없습니다. 한 구성 요소에 고장이 발생하면 시스템이 자동으로 대체 구성 요소로 전환됩니다. 다음 구성 요소는 고가용성을 제공하도록 설계되었습니다.

- 관리 인터페이스 카드(MIC) - 2개의 MIC가 하나의 IP 주소를 공유하며 마스터/대체 마스터 모드에서 동작합니다.
- 저장소 트레이 - 제어기 트레이는 각 어레이에서 마스터/대체 마스터 모드로 동작합니다. 또한 루프 카드(LPC)와 케이블은 각각 저장소 트레이에 있는 장치에 하나의 경로를 제공합니다. 루프 카드에 오류가 발생한 경우 케이블을 통해 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 핫 스페어 드라이브 - 핫 스페어 드라이브는 항상 전원이 켜져 있어 사용 가능한 상태를 유지하지만 어레이 가상 디스크의 일부는 아닙니다. 다음과 같이 2종류의 핫 스페어 드라이브가 제공됩니다.
  - 어레이 핫 스페어 - 하나 이상의 디스크가 저장소 풀의 일부로 구성됩니다. 풀의 어레이 핫 스페어는 어레이 내의 모든 가상 디스크에서 사용할 수 있습니다.
  - 전용 핫 스페어 - 디스크가 지정된 가상 디스크의 핫 스페어 역할을 수행합니다.
    모든 저장소 트레이에 전용 핫 스페어와 모든 풀에 어레이 핫 스페어가 있는 구성은 고가용성을 지원합니다.

시스템에서는 하드웨어 오류를 감지하기 위해 여러 가지 방법이 사용됩니다. 구성 요소에서 오류가 발생하거나 관리 소프트웨어가 오류를 발견하면 해당 구성 요소는 서비스가 중단되고 다른 구성 요소로 기능이 이전됩니다. 시스템에서 오류 이벤트를 작성하고 Storage Service Processor에 있는 로그 파일에 기록합니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 시스템 정보
- Sun StorEdge 6920 소프트웨어 정보
- Sun StorEdge 6920 하드웨어 정보