## 알림 설정 페이지

이 페이지에서 전자 우편 알림에 대한 설정 매개변수를 정의하고 다양한 원격 알림 공급자를 활성화할 수 있습니다.

다음 표는 알림 설정 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다. 별표(*)로 표시된 항목은 필수 필드입니다.

필드 | 설명
전자 우편 알림 설정
*전자 우편에 이 SMTP 서버 사용 | 원격 전자 우편 전송을 처리할 SMTP( Simple Mail Transfer Protocol) 서버의 주소입니다. Sun StorEdge 6920 시스템이 방화벽 뒤에 설치되기 때문에 전자 우편을 처리할 수 없는 경우에만 사용됩니다.
테스트 전자 우편Ö | 테스트 전자 우편 서비스로 테스트 전자 우편을 보내려면 누릅니다.
전자 우편 프로그램 경로 | SMTP 서버가 사용 불가능할 때 사용될 전자 우편 응용프로그램에 대한 서버 경로입니다.
발송인의 전자 우편 주소 | 모든 전자 우편 전송에 대한 발송인으로 지정되는 전자 우편 주소를 나타냅니다.
최대 전자 우편 크기 | 단일 전자 우편 메시지에 대해 허용되는 가장 큰 크기입니다.
원격 알림 설정
공급자 선택 | 활성화하려는 각 원격 알림 공급자의 확인란을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다. Network Storage Command Center(NSCC) Sun StorEdge Remote Response(SSRR) 단순 네트워크 관리 프로토콜(SNMP) 트랩
NSCC 설정 정보
암호화 사용 | 예인 경우, 시스템은 암호화 알고리즘을 사용하여 NSCC로 향하는 전자 우편을 암호화합니다.
SSRR 설정 정보
심박동 빈도(시간) | 통신 상태를 확인하기 위해 모니터링 및 진단 소프트웨어와 SSRR 사이에 상태 검사 메시지가 전송될 빈도를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 원격 알림 구성
- 알림 설정 매개변수 편집