## Page Configuration de la vérification du volume

Cette page permet de définir l'exécution de la vérification de volume sur toutes les baies.

Le tableau suivant décrit les champs de la page Configuration de la vérification du volume.

Champ | Description
Activer la vérification du volume | Sélectionnez cette option pour activer l'utilitaire de vérification du volume. Les volumes sont vérifiés un par un, à tour de rôle, pour toutes les baies activées.
Exécuter avec l'option "réparer" | Permet la correction automatique des erreurs de volume lors de la vérification de volume. Remarque : l'option "réparer" peut corriger par erreur la parité sur les blocs défectueux. Pour de plus amples informations, contactez un technicien.
Exécuter sur la même baie de disques tous les X jours maximum | Sélectionnez la fréquence maximale à laquelle vous souhaitez exécuter la vérification de volume sur la même baie.
Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi | Pour chaque jour de la semaine où la vérification de volume doit avoir lieu, sélectionnez l'heure d'exécution. Pour exécuter la vérification du volume en continu durant ce jour, sélectionnez À tout moment.
Vitesse d'exécution | Sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que la vérification du volume en continu s'exécute sur toutes les baies. Les vitesses d'exécution rapides entraînent une baisse des performances d'E/S de la baie.
Mot de passe par défaut de la baie de disques | Entrez le mot de passe par défaut des baies (si configuré).

### Rubriques connexes

- Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique
- Configuration de la vérification du volume