## 복제 세트 등록 정보 정보

복제 세트 또는 일관성 그룹을 정의하는 경우, 복제 등록 정보를 설정합니다. 이러한 등록 정보를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

- 한 시스템에서 복제 세트의 역할을 기본으로 설정하고 다른 시스템에서는 보완적인 복제 세트의 역할을 보조로 설정합니다.
- 복제 모드를 동기 또는 비동기로 설정합니다. 자세한 내용은 복제 모드 정보를 참조하십시오.
- I/O 활동에 관하여 동기화 비율의 우선순위를 높음, 보통 또는 낮음으로 설정합니다.
- 환경에 적절한 경우, 자동 동기화 옵션을 활성화합니다.
  자동 동기화는 수동 동기화에 대한 대안입니다. 자동 동기화 옵션은 복제 세트 및 일관성 그룹 모두를 지원합니다. 기본 피어에서 자동 동기화 옵션을 활성화하는 경우, 소프트웨어가 양 피어 모두에서 볼륨을 동기화하고 가능한 한 빨리 복제를 시작합니다. 예를 들어, 네트워크 링크가 실패하고 이로 인해 소프트웨어가 복제를 중지하는 경우, 링크가 재설정될 때 동기화가 발생합니다.
  자동 동기화가 활성화된 경우, 소프트웨어는 기본 볼륨을 사용하여 보조 볼륨의 동기화를 시도합니다(복제 세트 또는 일관성 그룹이 링크 실패 또는 시스템 종료로 인해 일시 중단 모드에 있는 경우). 해당 소프트웨어는 복제 세트 또는 일관성 그룹이 다음 방법 중 하나를 통해 일시 중단 모드에 있는 경우 자동 동기화 작업을 수행하지 않습니다.
  - 복제 세트 또는 일관성 그룹을 수동으로 일시 중단 모드로 설정한 경우.
  - 복제 링크가 활성화 상태에 있는 동안 비동기 대기열이 해당 제한 사항을 초과한 경우.
    참고: 복제 세트 또는 일관성 그룹이 데이터 복제를 시작할 때, 자동 동기화 옵션은 비활성화되지 않습니다.
    자동 동기화 옵션에 관하여 다음 지침을 따르십시오.
  - 빠른 시작 옵션을 선택한 경우, 보조 볼륨을 복원하고 복제 준비가 되었을 때 수동으로 동기화 작업을 시작할 수 있도록 자동 동기화 옵션을 비활성화합니다.
  - 기본 및 보조 피어가 서로 일치하지 않거나 복구하기 어려워지는 것을 피하려면 가능한 한 보조 피어를 일관되게 유지합니다. 이런 이유로 인해 자동 동기화는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- 환경에 대해 적절한 경우, 옵션을 활성화하여 볼륨 스냅샷을 자동으로 작성합니다.
  데이터 복제 단계 중(예: 동기화 작업 중) 재난이 발생할 수 있습니다. 데이터 복제가 기본 데이터의 무결성에 영향을 주지 않더라도 보조 데이터는 쓰기 순서가 보존되지 않기 때문에 동기화 중 손상되기 쉽습니다. 따라서 정상 작동 또는 데이터 복구 중 양 피어에서 상위 레벨의 데이터 무결성을 확인하려면 항상 데이터의 일관된 사본을 갖도록 동기화 작업을 수행하기 전에 볼륨 스냅샷을 작성합니다. 실패가 발생하면 스냅샷은 데이터가 복원될 수 있는 특정 시점에서의 데이터 사본을 제공합니다.
  소프트웨어는 볼륨 스냅샷을 자동으로 작성하는 다음 두 가지 옵션을 제공합니다.
  - 동기화 전 스냅샷 옵션을 선택할 때, 소프트웨어는 동기화 옵션 전에 보조 피어에서 볼륨 스냅샷을 작성합니다. 동기화 옵션이 성공적으로 완료된 경우, 볼륨 스냅샷이 삭제됩니다. 동기화 작업이 방해받는 경우, 볼륨 스냅샷을 사용하여 보조 볼륨을 일관된 상태로 롤백할 수 있습니다.
  - 기본으로 스냅 옵션을 선택할 경우, 소프트웨어는 두 개의 스냅샷(기본 볼륨 중 하나 및 보조 볼륨 중 하나)를 작성합니다. 기본 및 보조 피어의 결과 스냅샷은 데이터의 동일한 특정 시점을 표시합니다.
    비동기 대기열을 사용하려는 경우, 대기열의 데이터가 보조 볼륨에 기록된 후와 스냅샷 작업 이후 대기열에 쓰기가 추가되기 전에 보조 볼륨의 스냅샷이 발생합니다. 이것은 기본 및 보조 피어의 스냅샷이 데이터의 동일한 특정 시점을 표시하도록 합니다.
    볼륨 스냅샷 옵션을 활성화하는 경우, 다음을 고려합니다.
  - 스냅샷 작업이 성공적인 한, 동기화 작업 중 네트워크 링크가 실패한 경우, 볼륨 스냅샷은 사용자 데이터의 쓰기 순서가 지정된 알려진 사본을 작성합니다. 스냅샷 작업이 성공하도록 충분한 스냅샷 예약 공간을 할당해야 합니다.
  - 동기화 전 스냅샷 옵션을 선택한 경우, 일부 성능 저하가 발생합니다.
  - 기본 피어에서 많은 볼륨 스냅샷을 작성하고 보조 피어에서 자원을 소비하지 않으려는 경우, 기본으로 스냅 옵션을 비활성화합니다.
  - 일시 중단 모드 상태가 아닌 경우, 읽기 및 쓰기 작업을 위해 보조 볼륨에 액세스할 수 없기 때문에 볼륨이 복제되는 동안 사용자 데이터 액세스에 사용할 수 있는 보조 볼륨의 볼륨 스냅샷을 작성할 수 있습니다.
  - 보조 복제 세트에 대해 동기화 전 스냅샷 옵션을 활성화하고 보조 볼륨이 스냅샷 예약 공간을 포함하지 않는 경우, 소프트웨어는 데이터 복제를 다시 시작할 때 기본 피어에 다음 오류 메시지를 반환합니다.
    PIT failed for sync startup
    보조 볼륨에 스냅샷 예약 공간을 추가하여 데이터 복제를 성공적으로 다시 시작합니다. 동기화 전 스냅샷 옵션을 비활성화하는 경우, 보조 볼륨은 보조 복제 세트에서 부분적으로만 복제됩니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 정보
- 복제 모드 정보
- 데이터 복제 작업 정보
- 데이터 복제 관리
- 데이터 복제 계획