## ミラーコンポーネントの分割

分割操作を実行して、ミラーコンポーネントをミラーから一時的に分離することができます。分割コンポーネントに加えた変更、およびミラーに加えた変更が絶えず記録されるため、分割されたコンポーネントはミラーに許可された 4 つのコンポーネント数に含まれます。分割ミラーコンポーネントは、分割時点でのミラーのデータ状態として表示できます。このように、分割ミラーコンポーネントはボリュームスナップショットに似ています。ただし、分割ミラーコンポーネントはミラー内にあるデータセットの独立したコピーとして機能しますが、スナップショットはスナップショットリザーブ空間に依存したコピーです。

注 : ボリュームスナップショットのあるミラーコンポーネントは分割できません。

ミラーコンポーネントをミラーから分割する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「ボリューム」をクリックします。
   「ボリュームの概要」ページが表示されます。
2. コンポーネントを分割するミラーの一部であるミラー化ボリュームを選択します。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示されます。
3. ページの「ミラー」セクションで、ミラーから分割するミラーコンポーネントを選択します。
   「ミラーコンポーネントの詳細」ページが表示されます。
4. 「分割」をクリックします。
   確認メッセージ、および「ミラーコンポーネントの詳細」ページが表示されます。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページの「ミラー」セクションが更新されて、選択したコンポーネントの「コンディション」は「正常」、「分割コンポーネント」になります。
   「ボリュームの概要」ページには、分割コンポーネントが、「コンディション」が「分割コンポーネント」である別個のボリュームとして表示されます。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理
- 構成ジョブ情報の表示
- 分割ミラーコンポーネントの再結合
- 分割ミラーコンポーネントの逆再結合
- スナップショットの削除