## カードの状態の LED の解釈

発光ダイオード (LED) によって、各種カードの状態が示されます。次に詳細を説明します。

- 管理インタフェースカード (MIC) の状態
- スイッチファブリックカード (SFC) の状態
- ストレージリソースカード (SRC) の状態
- ストレージ入出力 (SIO) の状態
- ストレージ入出力 (SIO) コンボカードの状態

### 管理インタフェースカード (MIC) の状態

システムには 2 枚の MIC があり、それぞれに 9 つの LED が付いています。カードの左側には「Ready」、「Power」、「Redund」、「Attention」の LED があり、右側には「Act1」、「Act2」、「Link」、「Remove」の LED があります (次の図を参照)。

MIC の「Ready」、「Power」、「Redund」、「Attention」の各 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードは正常に動作しています。 | 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 | 次の点を確認してください。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか。 MIC が正しく取り付けられているかどうか。 MIC が故障していないかどうか。
| ハードウェア障害が発生しました。 | MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 正しいスロット (5 から 6) にあるかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| カードが起動中です。 | 必要な処置はありません。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 正しいスロット (スロット 1) にあるかどうか。 PC カードがインストールされているかどうか。 PCカードのコードが有効かどうか。
| カードが起動中です。 | 必要な処置はありません。
| カードは正常に動作していますが、冗長性の機能が有効になっています。 カードが代替マスターとして動作しています。 | 必要な処置はありません。

MIC の「Link」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードが接続されていません。 | 次の点を確認してください。 すべてのコネクタに損傷がなく、確実に固定されているかどうか。 ケーブルタイプが正しい (ストレート) かどうか。 リンク両端のデバイスに電源が投入されているかどうか。
| カードが接続されています。 | 必要な処置はありません。

MIC の「Act 1」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| リンクに活動がありません。 | 必要な処置はありません。
| リンクに活動があります。 | 必要な処置はありません。

MIC の「Act 2」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) カードが装着されていません。 | 必要な処置はありません。
| PCMCIA カードがスロットに挿入されています。 | 必要な処置はありません。

MIC の「Remove」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードはアクティブです。 | カードを取り外さないでください。
| カードはアクティブではありません。 | カードの取り外しが可能です。

### スイッチファブリックカード (SFC) の状態

SFC には、「Ready」、「Power」、「Redundancy」、「Attention 」の 4 つの LED があります(次の図を参照)。

SFC の LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードは正常に動作しています。 | 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 | 次の点を確認してください。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか。 SFC が正しく取り付けられているかどうか。 SFC が故障していないかどうか。
| ハードウェア障害が発生しました。 | カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | 1. イベントログを調べてください。 イベントログの表示を参照してください。 2. カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| カードが起動中です。 | 必要な処置はありません。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | イベントログを調べてください。 イベントログの表示を参照してください。
| カードが起動中です。 | 必要な処置はありません。
| 正常動作中ですが、冗長性の機能が有効になっています。 カードが代替マスターとして動作しています。 | 必要な処置はありません。

### ストレージリソースカード (SRC) の状態

SRC には、「Ready」、「Power」、「Sync」、「Attention」の 4 つの LED があります (次の図を参照)。

SRC の LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードは正常に動作しています。 | 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 | カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェア障害が発生しました。 | カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | イベントログを調べてください。 イベントログの表示を参照してください。 カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェア障害またはソフトウェア障害が発生しました。 | イベントログを調べてください。 イベントログの表示を参照してください。
| カードが起動中です。 | 必要な処置はありません。

### ストレージ入出力 (SIO) の状態

SIO カードには、ギガビットインタフェースコンバータ (GBIC) ごとに、「Link」と「Act」の 2 つの LED があります (次の図を参照)。

SIO カードの「Link」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードが接続されていません。 | 次の点を確認してください。 すべてのコネクタに損傷がなく、確実に固定されているかどうか。 ケーブルタイプが正しい (ストレート) かどうか。 リンク両端のデバイスに電源が投入されているかどうか。
| カードが接続されています。 | 必要な処置はありません。

SIO カードの「Act」LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| リンクに活動がありません。 | 必要な処置はありません。
| リンクに活動があります。 | 必要な処置はありません。

### ストレージ入出力 (SIO) コンボカードの状態

SIO カードには、GBIC ごとに、「Link」と「Act」の 2 つの LED があります (次の図を参照)。

SIO コンボカードの「Link」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| カードが接続されていません。 | 次の点を確認してください。 すべてのコネクタに損傷がなく、確実に固定されているかどうか。 ケーブルタイプが正しい (ストレート) かどうか。 リンク両端のデバイスに電源が投入されているかどうか。
| カードが接続されています。 | 必要な処置はありません。

SIO コンボカードの「Act」 LED の状態を次の表に示します。

ステータス | 内容 | 処置
--- | --- | ---
| リンクに活動がありません。 | 必要な処置はありません。
| リンクに活動がありません。 | 必要な処置はありません。

### 関連項目

- LED ステータスインジケータの解釈
- データサービスプラットフォーム (DSP) の LED の解釈