## 關於儲存陣列

儲存陣列可支援系統的實體儲存。儲存陣列設計為模組化，並具有多種可用的配置。每個配置選項包含兩個控制器 (亦稱為控制器組) 以提供備援和防故障備用功能。每個儲存陣列也具有備援光纖通道 (FC) 資料路徑和兩個電源供應器，並已內建電池備用系統。在所有電源發生故障時，每個陣列可以從電池獲得充足的電源以按正常順序將系統關機。此外，每個磁碟機具有鏡像於所有磁碟機以進行備援的系統區資訊，這樣可從任何可作用的磁碟機恢復資料。

每個磁碟盤可以包含 7 到 14 個磁碟機。具有少於 14 個磁碟機的儲存磁碟匣可以進行升級。

系統有三種支援的儲存陣列配置：

選項 | 控制器 x 磁碟匣 | 磁碟機數量 | 最小容量 | 最大容量
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 2 x 2 | 14 到 28 | 504 GB | 4 TB
2 | 2 x 3 | 28 到 56 | 1 TB | 8 TB
3 | 2 x 4 | 42 到 84 | 1.5 TB | 12 TB

下圖顯示各個配置。

系統配置取決於對輸送量、儲存容量及經濟性的要求。例如，如果對您而言，輸送量比經濟性還要重要，您的系統就可使用選項 1 儲存陣列配置。相反地，如果儲存容量比輸送量還要重要，您的系統就可以使用選項 2 或 3 儲存陣列配置。

控制器磁碟匣包含磁碟機和內建 RAID 管理硬體。擴充磁碟匣只包含磁碟機，而且是由控制器磁碟匣所管理。

服務面板上的 FC I/O 連線會連結到基礎機櫃中每個陣列的控制器。此連線在系統出廠前便已連接好。

除了 Sun StorEdge 6920 系統的內部儲存陣列之外，Sun StorEdge 6920 系統會為儲存在外部儲存裝置的資料虛擬化提供支援。儲存在外部儲存裝置上的資料可以被保留和新增到作為舊有磁碟區的系統。您也可以使用外部儲存作為增加儲存容量的方法。在此情況下，外部儲存裝置上的資料就不會被保存，而且容量會新增到一個儲存池以當作磁碟區使用。您也可以使用資料鏡射功能，從外部儲存裝置將資料移轉到系統的磁碟區。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體
- 關於系統機櫃