## 저장소 풀 계획

저장소 도메인에 필요한 저장소 풀 수는 어레이 구성에 따라 다릅니다. 각 저장소 트레이는 최대 두 개의 가상 디스크(각 저장소 풀에 하나의 가상 디스크)까지 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 2x6 어레이 구성에서 최대 12 개의 저장소 풀을 정의할 수 있습니다.

저장소 풀 및 가상 디스크 이용률을 결정하는 데 주의하십시오. 저장소 트레이는 최대 두 개의 가상 디스크가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 트레이에 있는 7개의 디스크가 하나의 저장소 풀에 할당되어 있는 상태에서 디스크 하나를 추가해 이를 두 번째 저장소 풀에 구성하는 경우, 저장소 풀을 재구성하지 않으면 나중에 빈 디스크 슬롯에 나머지 디스크 6개를 추가할 수 없습니다. 이렇게 되면 디스크를 가상 디스크로 사용할 수 없습니다. 하지만 이를 어레이 핫 스페어로는 사용할 수 있습니다. 가상 디스크에 대한 자세한 내용은 가상 디스크 정보를 참조하십시오.

새 저장소 풀을 추가하기 전에 다음을 결정하십시오.

- 풀을 연결시킬 저장소 도메인
- 풀을 연결시킬 저장소 프로파일
  저장소 프로파일의 속성은 새 저장소 풀에 대해 구성할 수 있는 가상 디스크의 저장소 특성을 결정합니다.
  참고: 저장소 트레이로부터(저장소를 풀에 추가하여) 또는 외부(원시) 저장소로부터 가상 디스크를 작성할 수 있습니다.
- 작성할 때 풀에 저장소를 추가하려는 경우, 풀에 대한 대상 크기 및 디스크 수
  시스템은 블록, KB, MB, GB 또는 TB의 수를 지정하는 선택한 대상 크기 및 구성 방법을 기초로 사용 가능한 용량의 목록을 제공합니다.

저장소 풀을 재구성하려면 저장소 풀을 제거한 다음 새 저장소 풀을 작성합니다. 저장소 풀은 동적으로 확장할 수 있으므로 사용하지 않은 가상 디스크는 제거하고 새 가상 디스크를 추가할 수 있습니다.

참고:: 먼저 볼륨을 삭제하고 풀의 가상 디스크를 이동, 제거 또는 삭제할 때까지 데이터가 할당된 저장소 풀을 삭제할 수 없습니다.

### 관련 항목

- 저장소 풀 정보
- 저장소 도메인 정보
- 저장소 프로파일 정보
- 저장소 트레이 정보
- 가상 디스크 정보
- 저장소 풀 관리