## À propos des adresses IP de systèmes internes

Le processeur de service de stockage, le pare-feu interne (également appelé routeur) et le concentrateur de terminal de réseau (NTC) possèdent leur propre nom d'hôte et leur adresse IP.

Le tableau suivant répertorie les noms et adresses IP réservés pour ces composants et configurés par défaut.

Matériel | Adresse IP | Nom de l'hôte
--- | --- | ---
Pare-feu | 10.0.0.242 | new_firewall
concentrateur NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
Processeur de service de stockage | 10.0.0.250 | new_sp

Si vous ne souhaitez pas utiliser les adresses IP et noms réservés, reportez-vous au tableau suivant pour connaître les conventions de création d'adresses et de noms d'hôtes.

Matériel | Adresse IP n = 2 | Nom de l'hôte N = 0 à 7
--- | --- | ---
Pare-feu | 10.0.0.n | spN_firewall
concentrateur NTC | 10.0.0.n+1 | spN_ntc
Processeur de service de stockage | 10.0.0.n+8 | spN

Ainsi, si vous utilisez cette convention pour un système unique (Système 0), les adresses IP et noms d'hôtes des composants établis selon cette convention figurent tels qu'indiqués dans le tableau suivant.

Matériel | Adresse IP n = 2 | Nom de l'hôte N = 0 à 7
--- | --- | ---
Pare-feu | 10.0.0.2 | sp0_firewall
concentrateur NTC | 10.0.0.3 | sp0_ntc
Processeur de service de stockage | 10.0.0.10 | sp0

Remarque : si vous utilisez la fonction SSRR (Sun StorEdge Remote Response), le nom sp0 doit être attribué au système contrôlant la connexion à la ligne téléphonique. Les autres systèmes doivent avoir un nom unique, compris entre sp1 et sp7.

Suivant cette convention, pour la désignation des systèmes supplémentaires, le dernier nombre de l'adresse IP augmente de 10 d'un système à l'autre, comme indiqué dans le tableau ci-après. En plus des noms et des adresses IP pour le premier système, le tableau indique les adresses de chaque système supplémentaire. Chaque réseau local interne LAN peut comporter jusqu'à huit systèmes.

| Adresse et nom du pare-feu | Adresse et nom du NTC | Nom et adresse du processeur de service de stockage
--- | --- | --- | ---
Système 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
Système 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
Système 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
Système 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
Système 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
Système 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
Système 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
Système 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### Rubriques connexes

- À propos des domaines réseau
- À propos des noms LAN et des adresses IP