## 關於預備儲存

在預設儲存配置中，所有資料主機均在同一網域中，而所有可用儲存均在同一儲存池中。網域中的任一主機 (初始器) 可存取儲存池中的任何儲存。但您的組織需要會決定如何調整儲存配置。您可以建立初始器網域與虛擬儲存池，而不是將主機指定給特定的實體儲存，為組織預備儲存。

除了網域與儲存池外，系統還具有您用來預備儲存的實體與邏輯儲存元件：

- 實體儲存元件 － 基礎系統或擴充機櫃內部的陣列、基礎系統或擴充機櫃外部的陣列、儲存磁碟匣和磁碟。
- 邏輯儲存元件 － 磁碟區、複製組、虛擬磁碟、儲存池、設定檔、快照、網域和外部儲存磁碟區。

實體與邏輯儲存元素的關係如下圖所示。

在適當分配儲存之前，請考量下列適用於您站點的需求：

- 安全 – 建立其他儲存網域，您就可分離初始器 (如同下圖所示)。例如：處理財務資料的主機用於儲存其資料的網域，不同於處理研究資料的主機用於儲存其資料的網域。

- I/O － 預設儲存裝置設定檔會指定儲存的一般平衡存取，但您組織的某些部門可能要求以降低其他屬性為代價，來取得一個或多個屬性最佳化的結果。系統提供一組設定檔以滿足各種需要。您也可以建立自訂設定檔。
- 效能 － 一般來說，主機通訊埠的數目等於儲存通訊埠的數目。如果通訊埠的數目保持相同，您可以新增更多的主機，但效能會下降。要保持效能，您可以新增儲存資源卡 (SRC) 組以擴充通訊埠數目。若要取得有關如何新增 SRC 組的資訊，請到 [Sun Java™ Web 主控台] 頁面，然後按一下 [Sun Storage Automated Diagnostic Environment] > [服務顧問] > [X 選項]。
  若要增加已超出平衡配置所能提供的效能，您可以進行下列事項：
  - 若系統支援連線交易處理 (OLTP) 應用程式，請配置系統以包括更多主機通訊埠。
    備註：配置太多主機通訊埠可能導致效能降低。
  - 實作資料平行儲存虛擬策略，如此磁碟區可以跨越多個控制器，並可增加特定磁碟區可用的存取點數目和快取容量。
    備註：有些屬性是系統隨附的儲存裝置設定檔的一部分。您可以建立最適合您的環境的自訂設定檔。
- 存取外部儲存裝置 － 使用外部儲存裝置之原始儲存或使用者資料。下圖顯示外部儲存裝置可與一個網域或數個網域相關聯。

### 相關主題

- 關於系統的預設狀態
- 關於實體儲存元件
- 關於邏輯儲存元件
- 管理儲存網域
- 參考：標準儲存裝置設定檔