## Page Récapitulatif des baies

Cette page contient le récapitulatif des baies de stockage présentes dans le système. Pour afficher les informations relatives à une baie, sélectionnez-la dans la liste.

Le tableau ci-dessous décrit les champs de la page Récapitulatif des baies.

Champ | Description
--- | ---
Nom | Nom de la baie attribué par le système.
Maintenance | État de viabilité actuel de la baie, à savoir : OK En service Autre En veille Erreur Configuration non valide Communication perdue Aucun contact Réinitialisation Restauration des paramètres de baie par défaut Démarrage Erreur de l'entité de prise en charge
Disques hot spare de baie | Nombre de disques hot spare configurés pour cette baie, par plateau. Vous pouvez configurer jusqu'à 8 disques hot spare par plateau de la baie.
Taille du segment | Affiche la taille de segment associée en kilo-octets : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko, ou 64 Ko. Il s'agit d'un attribut de la baie. Ce paramètre doit être identique pour tous les disques virtuels d'une baie. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Dans une même baie, les profils des groupes de stockage doivent posséder la même taille de segment. Évitez la configuration de disques non utilisés d'une même baie dans laquelle il est impossible de configurer des disques virtuels si la taille de segment des profils des pools de stockage n'est pas identique. Déterminez la taille du segment lors de la création d'un profil de stockage, car ce paramètre doit être identique pour tous les groupes de stockage de la baie. Vous ne pouvez configurer les disques virtuels que si les profils de leurs pools de stockage disposent de la même taille de segment.
Mode de lecture anticipée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Cet attribut doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau peut posséder entre 0 et 2 disques virtuels), le mode de lecture anticipée de tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doit être identique à celui du premier disque virtuel. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non du paramètre Lecture anticipée activée, car ce dernier doit être identique dans le profil de tous les groupes de stockage d'une baie. Évitez de configurer un système comportant des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- À propos des plateaux de stockage
- À propos des conventions utilisées pour les noms de baies et les adresses IP
- Affichage des informations relatives aux baies de stockage
- Modification d'une baie