## 关于限制服务

您可以根据站点的安全需求来阻断系统中的某些特定服务，以控制站点局域网 (LAN) 的访问级别，下表列出了可以阻断的服务。 简单邮件传输协议 (SMTP)（端口 25）、DNS（端口 53）和动态主机配置协议 (DHCP)（端口 67）端口是常开的，以便用于传出消息。

服务 | 允许访问： | 端口 | 方向
--- | --- | --- | ---
存储管理 HTTP | 不安全的 Web 或命令行界面 (CLI) | 9080 | 传入
存储管理 HTTPS | 安全的 Web 或 CLI | 6789 | 传入
服务 HTTP | 非安全的 Web 或 CLI | 7654 | 传入
服务 HTTPS | 安全的 Web 或 CLI | 443 | 传入
简单网络管理协议 (SNMP) | 第三方工具 | 161 | 传入 传出
通用信息模型 (CIM) | 第三方工具 | 5998 | 传入
SSH | 安全 shell | 22 | 传入
版本维护 | 固件或软件更新 | 443 | 传出

### 相关主题

- 关于网络配置选项
- 通过站点 LAN 进行管理