## 저장소 트레이 정보

저장소 트레이는 물리적 디스크 드라이브를 포함합니다. 각 트레이에는 7-14개의 디스크 드라이브가 있고 독립 디스크의 중복 배열(RAID) 제어기의 포함 여부로 식별됩니다.

- 제어기 트레이는 제어기에 하드웨어 RAID 관리 기능이 내장된 저장소 트레이입니다.
- 확장 트레이는 디스크 드라이브만 있고 제어기는 없는 저장소 트레이입니다. 이 유형의 트레이는 제어기 트레이에서 관리합니다.

다음 그림은 제어기 트레이와 확장 트레이에 대한 기호를 나타냅니다.

다음 표는 지원되는 어레이 구성에서 트레이가 어떻게 정렬되는지를 보여줍니다.

어레이 구성 | 제어기 트레이 수 | 확장 트레이 수
--- | --- | ---
2x2 | 2 | 0
2x4 | 2 | 2
2x6 | 2 | 4

다음 그림은 트레이 구성 방법을 보여줍니다.

현재 저장소 트레이를 보려면 저장소 트레이 정보 표시에 설명한 대로 저장소 트레이 요약 페이지를 참조하십시오.

현재 저장소 어레이를 보려면 저장소 어레이 정보 표시에 설명한 대로 저장소 어레이 요약 페이지를 참조하십시오.

저장소 풀 및 가상 디스크 이용률을 결정하는 데 주의하십시오. 저장소 트레이는 최대 두 개의 가상 디스크가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 트레이에 있는 7개의 디스크가 하나의 저장소 풀에 할당되어 있는 상태에서 디스크 하나를 추가해 이를 두 번째 저장소 풀에 구성하는 경우, 저장소 풀을 재구성하지 않으면 나중에 빈 디스크 슬롯에 나머지 디스크 6개를 추가할 수 없습니다. 이렇게 되면 디스크를 가상 디스크로 사용할 수 없습니다. 하지만 이를 어레이 핫 스페어로는 사용할 수 있습니다. 가상 디스크에 대한 자세한 내용은 가상 디스크 정보를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 트레이 번호 매기기 규칙 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 어레이와 트레이 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보
- 저장소 트레이 정보 표시