## Page Détails du périphérique

Cette page affiche des informations détaillées sur un périphérique spécifique de l'armoire. Le contenu varie en fonction du type de périphérique. Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour consulter la description des champs de ce périphérique :

- Informations sur le périphérique DSP
- Détails du périphérique du processeur de service
- Récapitulatif des plateaux auxiliaires du processeur de service
- Informations sur les périphériques de la baie de stockage

### Informations sur le périphérique DSP

Le tableau suivant décrit les boutons et les champs de la page d'informations sur la plate-forme DSP.

Champ | Description
Détails
Alarmes HS | Nombre d'alarmes hors service (HS) associées à ce périphérique.
Alarmes critiques | Nombre d'alarmes critiques associées à ce périphérique.
Alarmes majeures | Nombre d'alarmes majeures associées à ce périphérique.
Alarmes mineures | Nombre d'alarmes mineures associées à ce périphérique.
IP | Adresse IP (Internet Protocol) du composant, par exemple : 127.127.127.128.
Date de l'ajout | Date à laquelle le périphérique a été ajouté à l'inventaire du système.
Clé | Identificateur unique pour ce périphérique.
État des ventilateurs | État du ventilateur de la plate-forme DSP.
Nombre de cartes | Nombre de cartes installées sur la plate-forme DSP.
Nombre de volumes | Nombre de volumes logiques disponibles pour les ports hôte de cette plate-forme DSP.
État de l'unité d'alimentation A | État actuel de l'alimentation du contrôleur A du DSP.
État de l'unité d'alimentation B | État actuel de l'alimentation du contrôleur B du DSP.
Révision | Niveau de révision du microprogramme de la plate-forme DSP..
Date de révision | Date de la dernière révision du microprogramme de la plate-forme DSP.
Diagnostics : liste des tests de diagnostic disponibles pour ce périphérique.
Exécution du test | Permet de lancer le test sélectionné.
Nom du test | Nom du test.
Type de test | Nature du test exécuté.
FRU : liste des unités remplaçables sur site (FRU) du périphérique.
Type de FRU | Type de la FRU.
Alarmes | Alarmes actuellement associées à la FRU.
Installé | Nombre de FRU de ce type installées sur la plate-forme DSP.
Nombre d'emplacements | Capacité de prise en charge de FRU sur la plate-forme DSP.
Composants : liste des composants physiques non-FRU et des connexions externes du périphérique.
Type de composant | Type du composant physique
Alarmes | Alarmes actuellement associées au composant.
Quantité | Nombre de composants de ce type installés sur la plate-forme DSP.
Composants logiques : liste des composants logiques du périphérique, par exemple des volumes présentés.
Type de composant | Type du composant logique.
Alarmes | Alarmes actuellement associées au composant logique.
Quantité | Nombre de composants logiques de ce type installés sur la plate-forme DSP.
Remarques : facultatif. Vous pouvez spécifier le texte à stocker avec le détail des périphériques.

### Détails du périphérique du processeur de service

Le tableau suivant décrit les boutons et les champs de la page Détails du périphérique pour le processeur de service de stockage.

Champ | Description
Détails
Alarmes HS | Nombre d'alarmes hors service (HS) associées à ce périphérique.
Alarmes critiques | Nombre d'alarmes critiques associées à ce périphérique.
Alarmes majeures | Nombre d'alarmes majeures associées à ce périphérique.
Alarmes mineures | Nombre d'alarmes mineures associées à ce périphérique.
IP | Adresse IP du composant, par exemple : 127.127.127.128.
Clé | Identificateur unique pour ce périphérique.
Condition de l'unité USB 1 | État en cours du port USB (Universal Serial Bus) sur le processeur de service de stockage.
Emplacement de l'unité USB 1 | Indique si l'emplacement USB du port 1 possède une unité de disque flash.
Condition de l'unité USB 2 | Statut actuel du port USB 2 sur le processeur de service de stockage.
Emplacement de l'unité USB 2 | Indique si l'emplacement USB du port 2 possède une unité de disque flash.
Diagnostics : liste des tests de diagnostic disponibles pour ce périphérique.
Exécution du test | Permet de lancer le test sélectionné.
Nom du test | Nom du test.
Type de test | Nature du test exécuté.
FRU : liste des unités remplaçables sur site (FRU) du périphérique.
Type de FRU | Type de la FRU.
Alarmes | Alarmes actuellement associées à la FRU.
Installé | Nombre de FRU de ce type installées sur le processeur de service de stockage.
Nombre d'emplacements | Capacité de prise en charge de FRU sur le processeur de service de stockage.
Composants : liste des composants physiques non-FRU et des connexions externes du périphérique.
Type de composant | Type du composant physique
Alarmes | Alarmes actuellement associées au composant.
Quantité | Nombre de composants de ce type installés sur le processeur de service de stockage.
Remarques : facultatif. Vous pouvez spécifier le texte à stocker avec le détail des périphériques.

### Récapitulatif des plateaux auxiliaires du processeur de service

Le tableau suivant décrit les boutons et les champs de la page Récapitulatif des plateaux auxiliaires du processeur de service pour un plateau spécifique.

Champ | Description
Nom | Nom du plateau.
Fournisseur | Fabricant ou distributeur du plateau.
Modèle | Numéro de modèle du plateau.
Identificateur unique | Identificateur désigné pour le plateau.
Révision | Révision du microprogramme actuelle du plateau.

### Informations sur les périphériques de la baie de stockage

Le tableau suivant décrit les boutons et les champs de la page d'informations sur les périphériques d'une baie de stockage spécifique.

Champ | Description
Détails
Alarmes HS | Nombre d'alarmes hors service (HS) associées à ce périphérique.
Alarmes critiques | Nombre d'alarmes critiques associées à ce périphérique.
Alarmes majeures | Nombre d'alarmes majeures associées à ce périphérique.
Alarmes mineures | Nombre d'alarmes mineures associées à ce périphérique.
IP | Adresse IP du composant, par exemple : 127.127.127.128.
Date de l'ajout | Date à laquelle le périphérique a été ajouté à l'inventaire du système.
Clé | Identificateur unique pour ce périphérique.
Statut de la communication | État actuel de la communication pour le chemin de gestion out-of-band.
Type | Configuration à deux contrôleurs de la baie, par exemple : 2x2, 2x4, 2x8.
Nettoyeur de disques | Indique si le nettoyeur de disque est activé pour la baie.
Vitesse FC | Débit binaire maximal disponible pour les ports Fibre Channel (FC). Les valeurs possibles sont 1 Go et 2 Go.
Prise en charge multivoie | Méthode utilisée pour la gestion de plusieurs chemins de données. Cette valeur est généralement mpxio (Sun StorEdge Traffic Manager).
Diagnostic en ligne | Outils de diagnostic en ligne disponibles pour le microprogramme de la baie.
WWN du port | Nom universel unique (WWN) du port de la baie.
Révision du système | Révision du microprogramme de la baie.
Diagnostics : liste des tests de diagnostic disponibles pour ce périphérique.
Exécution du test | Permet de lancer le test sélectionné.
Nom du test | Nom du test.
Type de test | Nature du test exécuté.
FRU : liste des unités remplaçables sur site (FRU) du périphérique.
Type de FRU | Type de la FRU.
Alarmes | Alarmes actuellement associées à la FRU.
Installé | Nombre de FRU de ce type installées sur la baie de stockage.
Nombre d'emplacements | Capacité de prise en charge de FRU sur la baie.
Composants : liste des composants physiques non-FRU et des connexions externes du périphérique.
Type de composant | Type du composant physique
Alarmes | Alarmes actuellement associées au composant.
Quantité | Nombre de composants de ce type installés sur la baie de stockage.
Composants logiques : liste des composants logiques du périphérique, par exemple des volumes présentés.
Type de composant | Type du composant logique.
Alarmes | Alarmes actuellement associées au composant logique.
Quantité | Nombre de composants logiques de ce type installés sur la baie de stockage.
Remarques : facultatif. Vous pouvez spécifier le texte à stocker avec le détail des périphériques.

### Rubriques connexes

- Affichage des informations sur les périphériques
- Affichage de FRU, composants ou composants logiques spécifiques d'un périphérique
- Affichage d'informations détaillées sur une FRU, un composant ou un composant logique d'un périphérique