## Interprétation des DEL de statut des cartes

Des DEL indiquent le statut de différentes cartes, comme indiqué dans les sections suivantes :

- Statut de la carte d'interface de gestion (MIC)
- Statut de la carte SFC (Switch Fabric Card)
- Statut de la carte de ressources de stockage (SRC)
- Statut de la carte SIO (Storage Input/Output)
- Statut de la carte combinée SIO (Storage Input/Output)

### Statut de la carte d'interface de gestion (MIC)

Chaque système comporte deux cartes MIC, possédant chacune neuf DEL : Les DEL Prêt, Alimentation, Redondance et Avertissement sont sur le côté gauche de la carte, et les DEL Act 1, Act 2, Liaison et Retrait sur le côté droit (voir la figure suivante).

Le tableau suivant présente les statuts des DEL Prêt, Alimentation, Redondance et Avertissement de la carte MIC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte fonctionne normalement. | Aucune action n'est requise.
| La carte n'est pas alimentée. | Vérifiez que : les câbles d'alimentation sont correctement branchés ; la carte MIC est bien en place dans son logement ; la carte MIC n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle est détectée. | Vérifiez que la carte MIC : est bien en place dans son logement ; est dans le logement approprié : 5 ou 6 ; n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | Vérifiez que la carte MIC : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Le démarrage de la carte est en cours. | Aucune action n'est requise.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | Vérifiez que la carte MIC : est bien en place ; est installée dans le logement approprié : (numéro 1) ; la carte PC est installée ; le code de la carte PC est valide.
| Le démarrage de la carte est en cours. | Aucune action n'est requise.
| La carte fonctionne normalement, mais la redondance reste active. La carte fonctionne comme maître de remplacement. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de liaison de la carte MIC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte n'est pas connectée. | Vérifiez que : aucun connecteur n'est endommagé et que les branchements sont corrects ; le type du câble utilisé convient (câble droit) ; les deux périphériques reliés sont bien sous tension.
| La carte est connectée. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des DEL Act 1 de la carte MIC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La liaison n'est pas utilisée actuellement. | Aucune action n'est requise.
| La liaison est en cours d'utilisation. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des DEL Act 2 de la carte MIC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| Aucune carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) n'est installée. | Aucune action n'est requise.
| Une carte PCMCIA est installée dans le logement. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de retrait de la carte MIC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte est active. | Ne retirez pas la carte.
| La carte est inactive. | Vous pouvez retirer la carte.

### Statut de la carte SFC (Switch Fabric Card)

La carte SFC (Switch Fabric Card) possède quatre DEL : Prêt, Alimentation, Redondance et Avertissement (voir la figure suivante).

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de la carte SFC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte fonctionne normalement. | Aucune action n'est requise.
| La carte n'est pas alimentée. | Vérifiez que : les câbles d'alimentation sont correctement branchés ; la carte SFC est bien en place dans son logement ; la carte SFC n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle est détectée. | Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | 1. Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements. 2. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Le démarrage de la carte est en cours. | Aucune action n'est requise.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements.
| Le démarrage de la carte est en cours. | Aucune action n'est requise.
| Fonctionnement normal, mais la redondance est active. La carte fonctionne comme maître de remplacement. | Aucune action n'est requise.

### Statut de la carte de ressources de stockage (SRC)

La carte SRC (Storage Resource Card) possède quatre DEL : Prêt, Alimentation, Synchronisation et Avertissement (voir la figure suivante).

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de la carte SRC.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte fonctionne normalement. | Aucune action n'est requise.
| La carte n'est pas alimentée. | Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle est détectée. | Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements. Vérifiez que la carte : est bien en place ; n'est pas défectueuse.
| Une défaillance matérielle ou logicielle est détectée. | Consultez le journal des événements. Voir Affichage du journal des événements.
| Le démarrage de la carte est en cours. | Aucune action n'est requise.

### Statut de la carte SIO (Storage Input/Output)

La carte SIO contient deux DEL pour chaque convertisseur GBIC (Gigabit Interface Converter) : Liaison et Act (voir la figure suivante).

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de liaison de la carte SIO.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte n'est pas connectée. | Vérifiez que : aucun connecteur n'est endommagé et que les branchements sont corrects ; le type du câble utilisé convient (câble droit) ; les deux périphériques reliés sont bien sous tension.
| La carte est connectée. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des DEL Act de la carte SIO.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La liaison n'est pas utilisée actuellement. | Aucune action n'est requise.
| La liaison est en cours d'utilisation. | Aucune action n'est requise.

### Statut de la carte combinée SIO (Storage Input/Output)

La carte combinée SIO contient deux DEL pour chaque convertisseur GBIC : Liaison et Act (voir la figure suivante).

Le tableau suivant présente les statuts des DEL de liaison de la carte combinée SIO.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La carte n'est pas connectée. | Vérifiez que : aucun connecteur n'est endommagé et que les branchements sont corrects ; le type du câble utilisé convient (câble droit) ; les deux périphériques reliés sont bien sous tension.
| La carte est connectée. | Aucune action n'est requise.

Le tableau suivant présente les statuts des voyants Act de la carte combinée SIO.

Statut | Signification | Action
--- | --- | ---
| La liaison n'est pas utilisée actuellement. | Aucune action n'est requise.
| La liaison n'est pas utilisée actuellement. | Aucune action n'est requise.

.

### Rubriques connexes

- Interprétation des DEL de statut
- Interprétation des DEL de la plate-forme des services de données (DSP)