## 关于快照保留空间

系统在与父卷相关联的区域存储快照，这一区域称为快照保留空间。快照保留空间可以只是一个简单的分区，也可以是一组并置的虚拟磁盘。对于每个将包含快照的父卷，仅需要一个快照保留空间区域。如有必要，可以扩展快照保留空间。

您应该根据业务情况来确定适当的快照保留空间大小，这基于两个因素：对父卷抓拍的快照数量以及对于每个快照，父卷上数据更改的预期百分比。

分配快照保留空间最合适的时间通常是创建卷的时候，这样可避免以后因空间不足而需要扩展快照保留空间，当然，如果您愿意，也可以等到抓拍该卷的快照时再分配快照保留空间。当最旧的快照被删除、重新抓拍或用于回滚而被释放时，快照保留空间数据会被收回。

当您分配快照保留空间时，系统会提示您指定写入活动（1% 到 100%）和快照数量（1 到 32）。最大快照保留空间的计算最多可允许 32 个快照，即使在任意给定的时刻仅允许 8 个快照可以处于活动状态，这样您可以具有多达 24 个非活动的快照，可在以后将它们转为活动状态。

为了理解为何可以选择最多抓拍 32 个快照（虽然在任意时刻都只能有 8 个快照处于活动状态），请考虑下列情况：

假定您希望在某个月（31 天）的第 1 天对数据重新抓拍快照，而且此后每天都抓拍一次，持续一个星期。在第 8 天，您将在保留从该月开始的快照的同时，删除 7 天前的快照，然后再为新的一天抓拍新的快照。这样到该月月底，您就一共抓拍了 31 个快照（每天一个，以一周为单位轮流），其中有一个是该月第一天的。

直到最早的快照被删除以后，系统才会收回快照保留空间；如果一个月内都不删除，则会提供 32 个快照的空间。到该月月底，在该月第 1 天和最近 7 天抓拍的快照之间会有 23 个非活动快照空间。当最早的快照被删除后，系统就会收回此空间，而且开始新的一个月的快照抓拍。

注：当您监视存储时，可将阈值通知作为一种掌握快照保留空间消耗程度的方法。当达到若干阈值时，系统会生成消息来指示剩余空间的级别。系统以 5% 的增量来报告每个卷的快照充满百分率。当卷空间的充满率达到 70% 时，系统会生成一则警告通知。当达到 90%、95% 和 100% 阈值时，系统会生成紧急通知。

一旦分配了快照保留空间，您可以随时扩展它，如扩展快照保留空间中所述。

### 相关主题

- 关于快照
- 关于快照回滚
- 规划快照和快照保留空间
- 管理快照保留空间
- 创建快照
- 创建卷