## 시스템 전원 켜기 및 끄기

기본적으로 시스템의 전원을 끄면 완전 셧다운이 발생합니다. 전원 릴레이가 활성화되어 있으면 부분 셧다운도 수행할 수 있습니다.

- 부분 셧다운에서 시스템은 저장 장치를 셧다운하고 계속 실행하므로 원격 콘솔에서 시스템을 다시 시작할 수 있습니다. 데이터 서비스 플랫폼(DSP)이 전원 시퀀서의 스위치 콘센트에 연결되기 때문에 시스템이 DSP 전원을 복원할 수 있습니다. 그러면 관리 인터페이스 카드(MIC)가 DSP에 있는 다른 카드의 전원을 켭니다.
- 완전 셧다운에서는 시스템이 저장 장치를 셧다운한 후 해당 시스템을 단계적으로 셧다운합니다. 시스템을 수동으로 다시 시작해야 합니다.

시스템의 전원을 끄려면 storage 사용자로 로그인해야 합니다. 시스템의 전원을 끄기 전에 데이터 호스트와 시스템 간의 모든 I/O를 중지해야 합니다.

주의: 전원을 끄기 전에 I/O를 중지하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 부분 셧다운 수행
- 완전 셧다운 수행
- 완전 셧다운 후 시스템 복원