## 시스템 IP 주소 설정

모든 사용자가 이 페이지의 정보를 볼 수 있지만 IP 주소를 설정하거나 수정하려면 admin 또는 storage 사용자로 로그인해야 합니다.

시스템에 IP 주소를 공급하는 방법을 지정해야 합니다.

- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) - 시스템의 전원이 켜지고 네트워크에 로그인할 때마다 네트워크가 시스템에 대한 IP 주소를 제공합니다.
- 정적 - 시스템의 전원이 켜지고 네트워크에 로그인할 때마다 사용자가 시스템에 IP 주소를 제공해야 합니다.

시스템 IP 주소를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
2. 네트워크 설정으로 이동하여 IP 지정 상자에서 DHCP 또는 정적을 선택합니다.
3. DHCP를 선택한 경우 저장을 누릅니다.
   정적을 선택한 경우에는 다음 정보를 추가로 입력한 후 저장을 누릅니다.
   - 시스템에 할당하려는 IP 주소
   - 시스템에 할당하려는 게이트웨이 IP 주소
   - 할당된 게이트웨이에 대한 네트워크 마스크
   - 네트워크 도메인에 대한 이름 서버의 IP 주소

참고: 시스템을 관리하는 데 사용하는 웹 브라우저는 IP 주소에 의존합니다. IP 주소가 변하는 경우 브라우저는 시스템에 대한 연결을 잃습니다. 이 경우 시스템의 모니터링 및 관리를 계속 수행하려면 시스템에 다시 연결해야 합니다.

### 관련 항목

- 사용자 롤 정보
- 시스템 설명 추가
- NTP 서버 활성화
- 시스템 시간 설정
- 암호 변경