## 关于存储托盘

存储托盘中包含物理磁盘驱动器。每个托盘中有 7 到 14 个磁盘，而且均根据是否包含独立磁盘冗余阵列 (RAID) 控制器来进行标识：

- 控制器托盘是一种其硬件 RAID 管理功能内置于控制器中的存储托盘。
- 扩展托盘是一种仅带有磁盘驱动器而无控制器的存储托盘。这种类型的托盘是由控制器托盘进行管理的。

下图显示了控制器托盘符号和扩展托盘符号。

下表介绍了托盘在受支持的阵列配置中是如何排布。

阵列配置 | 控制器托盘数量 | 扩展托盘数量
--- | --- | ---
2x2 | 2 | 0
2x4 | 2 | 2
2x6 | 2 | 4

下图显示了可以采用的托盘配置方式。

要查看当前存储托盘，请按显示存储托盘信息中所述，转至“存储托盘摘要”页面。

要查看当前存储阵列，请转至“存储阵列摘要”页面，如显示存储阵列信息中所述。

在决定存储池和虚拟磁盘的使用时要谨慎。每个存储托盘中最多可以有两个虚拟磁盘。因此，如果托盘中的 7 个磁盘被分配给一个存储池，然后，您添加一个磁盘并将其配置到另一个存储池中，那么如果不重新配置存储池，则以后就不能再向空磁盘插槽中添加另外 6 个磁盘。在这种情况下，您不能将磁盘用作虚拟磁盘，但可以将其用作阵列热备份。有关虚拟磁盘的更多信息，请参阅关于虚拟磁盘。

### 相关主题

- 关于托盘编号约定
- 关于机箱的标识符
- 关于阵列和托盘
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定
- 显示存储托盘信息