## 볼륨 확인 설정

볼륨 확인 기능을 설정하여 어레이 볼륨에 대해 수동 패리티 검사를 실행할 수 있습니다.

참고: 볼륨 확인이 활성화될혀면 디스크 스크러버를 꺼야 합니다. 지침에 대해서는 어레이 수정을 참조하십시오.

모든 어레이에서 실행하도록 볼륨 확인 기능을 설정하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 인벤토리를 누릅니다.
   랙 인벤토리 페이지는 랙 별로 각 장치에 대한 요약 정보를 표시합니다.
2. 조치 드롭 다운 메뉴에서 볼륨 확인 설정을 선택합니다.
   볼륨 확인 설정 페이지가 나타납니다
3. 볼륨 확인 활성화 옵션에 대해 예를 선택합니다.
4. 실행 도중 발생하는 오류를 자동으로 수정하도록 볼륨 확인을 활성화하려면 "수정 옵션을 사용하여 실행" 확인란을 선택합니다.
   참고: 이 옵션으로 잘못된 블록의 패리티를 실수로 수정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 저장소 시스템 담당자에게 문의하십시오.
5. "동일한 어레이에서 최대 X일 간격으로 실행" 목록에서 모든 단일 어레이에 볼륨 확인이 실행하기 원하는 최대 빈도(일)를 선택합니다.
6. 요일 목록에서 볼륨 확인을 실행하려는 요일을 1일 이상 선택합니다.
   참고: 이 매개변수가 볼륨 확인 기능의 스케줄된 시작 시간을 판별합니다. 기능은 선택된 기간 이상으로 계속할 수 있습니다.
7. 실행 빈도 목록에서 볼륨 확인 실행 빈도를 선택합니다.
8. 구성된 경우 시스템의 기본 어레이 암호를 입력합니다.
9. 확인을 누릅니다.

### 관련 항목

- 어레이 수정