## 關於儲存資源卡 (SRC) 組

資料主機會透過服務面板上的光纖通道 (FC) 連接埠連接至儲存資源卡 (SRC) 組。SRC 組包含兩張卡：SRC 處理器卡和儲存 I/O (SIO) 組合卡。SRC 組總是配置成對，如此一來，每個系統至少都會具有兩張 SRC 處理器卡和兩張 SIO 組合卡。

每個 SRC 組具有下列特徵：

- 卡接頭會固定在服務面板的背面。
- 兩個卡之間的連線是透過機架的中間機板。SRC 處理器卡會插入中間機板的正面，而 SIO 組合卡會插入中間機板的背面。
- SIO 組合卡提供 FC 介面給儲存和 Gigabit 乙太網路連線，以用來複製資料到遠端站點的 Sun StorEdge 6920 系統。
- 您可以替換卡組中的任一張卡，而不會影響其他卡。
- 每一個 SRC 組提供 6 個 FC 通訊埠和一個 Gigabit 乙太網路通訊埠。卡上的處理器可辨識主機或儲存裝置是否已連接至通訊埠。每個 SRC 組通常有四個通訊埠分配給儲存，另外四個通訊埠分配給資料主機。

備註：要在 SRC 組上最佳使用處理器，請按下列順序使用用於儲存裝置連線的通訊埠：8、6、7、5、4、3、2、1。

SRC 組數量決定可以連接至系統的初始器數量。每個系統可以設定為最少具有 2 個 SRC 組以提供 16 個 FC 通訊埠，最多可有 4 個 SRC 組以提供 32 個 FC 通訊埠。

### 相關主題

- 關於分配通訊埠