## 完全停止の実行

注 :システムの電源を切断する前に、ホストシステムと Sun StorEdge 6920 システムの間の入出力を停止する必要があります。

システムの電源を完全に切断する手順は、以下のとおりです。

1. storage ユーザーとしてログインします。
2. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
   「一般設定」ページが表示されます。
3. 「システムの停止」ボタンをクリックします。
4. 「了解」をクリックし、完全停止の実行を確認します。

システムは次の状態になります。

- ベースキャビネット内のストレージサービスプロセッサの電源が切断され、自動電源管理の制御下に入ります。
- ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイは、電源投入状態を維持します。
- データサービスプラットフォーム (DSP) は、電源投入状態を維持します。
- すべてのストレージトレイは、電源投入状態を維持します。
- 電源および冷却ユニット (PCU) のファンが回転します。
- PCU 取り外し LED が点灯します。
- 電源シーケンサのすべての電源 LED が点灯します。

停止を完了するには、システムで以下の手順に従った手作業を行う必要があります。

1. ベースキャビネットおよび拡張キャビネットから前面の装飾パネルを取り外します。
2. それぞれのキャビネットの前面下部および背面下部で、AC 電源シーケンサ回路ブレーカを上げてオフにします。
   システムは次の状態になります。
3. ストレージサービスプロセッサアクセサリトレイの電源が切断されます。
4. DSP の電源が切断されます。
5. すべてのストレージトレイの電源が切断されます。
6. PCU ファンがオフになります。

電源シーケンサの保守を行うか、システムを移動する場合は、電源ケーブルを切断します。それ以外の場合は、電源ケーブルを接続したままにして、静電放電の適切なアース経路を確保します。

### 関連項目

- 完全停止後のシステムの回復
- 部分停止の実行