## 트레이 번호 매기기 규칙 정보

트레이는 1부터 시작해 아래에서부터 위로 번호가 매겨집니다.

다음 그림은 트레이 번호와 각 어레이 구성에서 제어기 트레이의 위치를 보여 줍니다.

각 어레이에는 지정된 마스터 제어기 트레이와 대체 마스터 제어기 트레이가 있습니다. 마스터 제어기 트레이가 작동하지 않으면 대체 마스터 제어기 트레이가 어레이의 작업을 제어합니다. 마스터 제어기 트레이는 다음 표처럼 처음 장애 조치가 있을 때까지 두 개 중 가장 낮은 곳에 있는 제어기 트레이입니다.

트레이 | 2x2 | 2x4 | 2x6
--- | --- | --- | ---
마스터 | 트레이1 | 트레이1 | 트레이1
대체 마스터 | 트레이2 | 트레이3 | 트레이4

어레이 호스트 이름과 IP 주소에 관한 자세한 내용은 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 저장소 트레이 정보
- 어레이와 트레이 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 저장소 트레이 정보 표시